# Rekommendationer för service och underhåll

Använd alltid slagtåliga ögon- och ansiktsskydd om du arbetar med eller uppehåller dig i närheten av verktyg som används, repareras eller underhålls eller verktygstillbehör som byts ut. Handskar och skyddskläder rekommenderas.

Undersökning, underhåll och reparationsarbeten får endast utföras när hela systemet har noll tryck.

För optimala prestanda ska du regelbundet kontrollera verktyg, batteri, slangar, kopplingar, elkablar och tillbehör visuellt så att eventuella skador upptäcks. Följ alltid anvisningarna för underhåll av verktyg och pump.

## Riktlinjer för serviceintervall

Med rätt underhållsschema kan utbildad personal använda hydrauliska nycklar i många år utan problem. Alla verktyg slits dock efter lång tids användning. Faktorer som påverkar verktygets livslängd:

- Hög arbetscykelfrekvens

- Användning med hög belastning

- Påverkan

- Arbete i smutsiga, varma eller fuktiga miljöer

- Olika reaktionsmetoder

- Bristfälligt underhåll

Regelbunden smörjning och översyn rekommenderas för att kontrollera att skruvdragaren alltid är i gott bruksskick. Tätare serviceintervall kan behövas vid höga moment, hög produktivitet eller långa åtdragningstider. Om skruvdragaren inte fungerar korrekt ska du omedelbart ta den ur drift och genomföra en inspektion.

Följande serviceintervall är endast avsedda som vägledning. Alla uppgifter och tillämpningar är olika och det är slutanvändarens ansvar att planera lämpligt underhåll som passar arbetsmiljön och användningen. Dokumentera verktygets användning. Denna dokumentation underlättar planering av service, kalibrering och byte av verktyg eller komponenter.

## Lättare uppgifter

Exempel: Oregelbunden användning vid låga tryck, <40 % kapacitet.

- Smörjning: 6 månaders intervall

- Översyn: 12 månaders intervall

## Normala uppgifter

Exempel: Regelbunden användning, <80 % kapacitet.

- Smörjning: 3 månaders intervall

- Översyn: 12 månaders intervall inklusive byte av drivtapp. Se avsnittet Smörjning.

## Tunga uppgifter

Exempel: Oavbruten användning vid alla tryck: använd >80 % kapacitet, regelbunden lossning av fastrostade skruvar.

- Smörjning: 1 månads intervall

- Översyn: 6 månaders intervall inklusive byte av drivtapp och drivspärr. Se avsnittet Smörjning.