# Elektrische Anschlüsse

Stellen Sie sich sicher, dass die richtige Stromzufuhr verfügbar ist, um Motorschäden oder gefährliche elektrische Überlastungen zu vermeiden. Stellen Sie die auf dem Typenschild des Motors empfohlene Stromstärke bereit. Verwenden Sie die elektrischen Pumpe nicht, wenn der Stecker nicht geerdet ist.

Halten Sie Verlängerungskabel so kurz wie möglich und achten Sie darauf, dass sie einen entsprechenden Leitungsquerschnitt haben und geerdet sind.

Das Verlängerungskabel muss ein 10-AWG-Kabel sein.

WARNUNG

Elektromotoren können Funken bilden. Elektrische Pumpen dürfen nicht in explosiven Umgebungen oder in der Nähe von leitenden Flüssigkeiten verwendet werden. Luftbetriebene Pumpen eignen sich für diese Anwendungen besser.