# Doporučení při servisu a údržbě

Vždy používejte nárazuvzdorné ochranné brýle a obličejový kryt při práci s nástrojem a jeho opravě a údržbě či při výměně příslušenství, nebo pokud jsou tyto činnosti prováděny ve vaší blízkosti.

Všechny kontroly a práce na údržbě a opravách se smějí provádět pouze v době, kdy je v celém systému nulový tlak.

Abyste zajistili optimální výkon, často kontrolujte nástroj, zdroj energie, hadice, spojky, napájecí kabely a příslušenství na viditelné známky poškození. Vždy dodržujte pokyny týkající se údržby nástroje a čerpadla.

## Pokyny pro servisní intervaly

Vyškolený personál může při dodržení správného plánu údržby používat hydraulické momentové klíče po mnoho let bez problémů. Nicméně každý nástroj se po dlouhodobém používání opotřebuje. Faktory ovlivňující životnost nástroje:

- Vysoký počet cyklů

- Používání při vysokém zatížení

- Rázové namáhání

- Provoz v prašném, horkém nebo vlhkém prostředí

- Různé metody reakčního podepření

- Nedostatečná údržba

Doporučujeme pravidelné mazání a generální opravu, aby klíč zůstal v dobrém provozním stavu. Častější servisní intervaly mohou být nutné při používání vysokého momentu, vysoké rychlosti cyklu a dlouhých časech utahování. Když klíč nepracuje správně, musíte jej ihned vyřadit pro provedení kontroly.

Dále uvedené servisní intervaly jsou pouze orientační. Každý případ použití a každá aplikace se liší, takže koncový uživatel zodpovídá za to, aby provedl vhodnou plánovanou údržbu specifickou pro dané pracovní prostředí a použití. Vedení záznamů o provozu nástroje. Tyto záznamy pomáhají plánovat servis, kalibraci a výměnu nástroje nebo jeho součástí.

## Malá zátěž

Příklad: Občasné používání při nízkých tlacích, <40 % výkonu.

- Mazání: každé 6 měsíce

- Generální oprava: každých 12 měsíců

## Normální zátěž

Příklad: Pravidelné používání, <80 % výkonu.

- Mazání: každé 3 měsíce

- Generální oprava: každých 12 měsíců, včetně výměny hnacího čepu. Viz oddíl Mazání.

## Velké zatížení

Příklad: Trvalé používání při jakémkoli tlaku; použití >80% výkonu; pravidelné požívání pro uvolňování zkorodovaných šroubů.

- Mazání: každý měsíc

- Generální oprava: každých 6 měsíců, včetně výměny hnacího čepu a hnací západky. Viz oddíl Mazání.