# Anweisungen zur Überholung

1. Schließen Sie den Schlüssel an eine Pumpe an.

2. Führen Sie eine Druckprüfung durch, um sicherzustellen, dass alle Mechanismen wie erwartet funktionieren.

3. Untersuchen Sie alle Fehlfunktionen oder Hydrauliklecks.

4. Lassen Sie den Druck aus dem System ab und trennen Sie alle Kupplungen.

5. Demontieren Sie den Schlüssel.

6. Tauschen Sie alle Dichtungen und Federn aus.

7. Tauschen Sie den Antriebsstift aus.

8. Tauschen Sie alle sonstigen Komponenten aus, die Anzeichen von Beschädigungen oder Verschleiß aufweisen.

9. Schmieren Sie den Schlüssel und montieren Sie diesen wieder.

10. Führen Sie eine Druckprüfung durch und stellen Sie sicher, dass alle Mechanismen wie erwartet funktionieren.

11. Kalibrieren Sie den Schlüssel und stellen Sie sicher, dass die Drehmomentleistung im erwarteten Bereich liegt.