# Förebyggande underhåll

För att hålla det hydrauliska momentdragarsystemet i gott driftsskick ska följande underhåll utföras efter varje användningsperiod.

1. Torka rent alla utvändiga ytor och gör en visuell kontroll av verktyget och titta efter tecken på skador. Utred vid behov.

2. Kontrollera alla hydraulkopplingar och fogar avseende tecken på hydraulläckor. Utred vid behov.

3. Kontrollera att alla hydraulkopplingar är rena och fria från skräp.

4. Kontrollera slangens hela längd och titta efter skärskador eller nötning. Var uppmärksam på svedda ändar och titta efter tecken på läckor.

5. Om utrustningen är i gott bruksskick kan du spraya med lämplig rostskyddsolja, till exempel Shell Ensis eller Castrol Rustillo, och ställa undan utrustningen till nästa gång.