# Grundlegender Werkzeugbetrieb

- PSA tragen - Tragen sie stets korrekte und angemessene Schutzausrüstung.

- Schläuche anschließen - Überprüfen Sie, dass alle Schlauchanschlüsse sicher und korrekt sind. Überprüfen Sie, dass die Schläuche fehlerfrei sind.

- Werkzeug neu starten - Stellen Sie das Werkzeug auf eine ebene Fläche und schalten Sie die Pumpe ein. Drücken Sie auf der Fernbedienung der Pumpe die Taste ADV, bis das Werkzeug klickt. Lassen Sie die Taste los und warten Sie auf den Klick des Werkzeugs. Wiederholen Sie den Vorgang.

- Druck einstellen - Drücken Sie die Taste ADV und drehen Sie den Druckregler langsam im Uhrzeigersinn, bis der korrekte Druck erreicht ist.

## Für optimale Leistung:

Kontrollieren Sie Werkzeug, Netzteil, Schläuche, Anschlüsse, Stromkabel und Zubehör häufig auf sichtbare Schäden. Befolgen Sie stets die Anweisungen zur Wartung von Werkzeug und Pumpe.

## Für optimale Sicherheit:

Führen Sie vor jedem Einsatz von Werkzeugen/Systemen stets eine aufgabenbasierte Risikobewertung durch.