# Betriebsdruck

Der maximale Betriebsdruck des Werkzeugs beträgt 10.000 psi (700 bar). Stellen Sie sicher, dass die gesamte mit diesem Werkzeug verwendete Hydraulikausrüstung (Pumpen, Schläuche, Kupplungen) auf einen Betriebsdruck von 10.000 psi (700 bar) ausgelegt ist. Schlagen Sie in der Dokumentation für die Hydraulikpumpe nach und vergewissern Sie sich, dass der Druck nicht 10.000 psi übersteigt.