# Klucz narzędziowy

Format nazewnictwa narzędzi IxB może być użyty do opisania funkcji i właściwości narzędzia. Poniżej znajduje się przykładowa nazwa narzędzia z odpowiadającym mu kluczem.

Pozycja | Opis | Symbol
--- | --- | ---
1 | Platforma | I = IxB (wbudowany sterownik)
2 | Technologia | P = Impuls (Pulse) T = Transducer [Przetwornik]
3 | Zasilanie | B = Battery [Akumulator]
4 | Kształt narzędzia | A =Angle [Kąt] P = Pistol [Tłok] S = Straight [Proste]
5 | Rozmiar silnika |
6 | Generacja narzędzia |
7 | Maks. moment obrotowy w Nm |
8 | Napęd wyjściowy | I = Female hex [Sześciokątna żeńska] HAD = Hold and Drive
9 | Rozmiar napędu | 06 = 1/4" 10 = 3/8" 13 = 1/2"
10 | Akcesoria | HMI = EHMI
11 | Dokładność | H = High torque accuracy (Wysoka dokładność momentu obrotowego)
12 | Akcesoria | Puste = brak akcesoriów BU = znacznik D4 skanera 2D B = skaner 2D L = reflektor