# ITB-A31-05-I06

## Battery-Powered Nutrunner

Угловой беспроводной гайковерт Tensor ITB-A с широкой линейкой моделей и аксессуаров выводит продуктивность и качество сборки на новый уровень. Характеристики ITB-A включают стратегию TrueAngle, более высокие скорости затяжки и усиленный беспроводной сигнал. Tensor ITB-A является частью линейки Tensor IxB со встроенным контроллером. Инструмент оснащен встроенным контроллером, который обеспечивает возможность прямой интеграции с дополнительным оборудованием станции и производственной системой без необходимости использования промежуточного контроллера. Это открывает целый мир новых возможностей.

# Достоинства

- Повышенная производительность – скорость кабельных инструментов.

- Улучшенное качество соединения.

- Быстрая установка и простая перебалансировка линии.

- Простота в использовании – нет необходимости в дополнительном обучении.

- Непрерывное производство и увеличенная продолжительность безотказной работы.

# Функции

- Встроенный контроллер.

- TrueAngle – стратегия затяжке с контролем по углу.

- Широкий ассортимент моделей инструментов и дополнительных аксессуаров.

- Бустер для ускорения работы

- Оптимизированный отвод тепла.

- Двойная антенна.