# Descrizione generale

L'avvitadadi cordless angolare Tensor ITB-A, grazie a una vasta gamma di modelli e accessori opzionali, porta la produttività e qualità di assemblaggio a un livello superiore. ITB-A offre funzionalità come la compensazione dell'angolo TrueAngle e una maggiore velocità di serraggio e potenza del segnale wireless. Tensor ITB-A appartiene alla linea Tensor IxB, una serie di prodotti che condivide una piattaforma di controller integrata. Il prodotto offre le funzionalità del controller all'interno dello strumento, consentendo l'integrazione diretta con gli accessori della stazione e il sistema di produzione senza utilizzare un dispositivo fisico intermedio per il controller. Questa funzionalità apre un mondo di nuove opportunità.