# ITB-A31-05-I06

## Battery-Powered Nutrunner

# 제품 정보

# 일반 정보

경고

재산 피해 또는 심각한 부상의 위험

공구를 작동하기 전에 모든 지침을 읽고, 이해하고 준수하도록 하십시오. 모든 지침을 따르지 않을 경우 감전, 화재, 재산 피해 및/또는 심각한 신체적 부상을 야기할 수 있습니다.

- 시스템의 다른 부품과 함께 제공된 안전 정보를 전부 읽으십시오.

- 시스템의 다른 부품에 대한 설치, 작동 및 유지보수에 대한 제품 지침을 전부 읽으십시오.

- 시스템 및 해당 부품에 대한 모든 지역별 지정 안전 규정을 전부 읽으십시오.

- 추후에 참조할 수 있도록 모든 안전 정보와 지침을 보관하십시오.

이 섹션에서

- 전동 공구 정보
- 안전 신호 용어
- 보증
- 웹사이트
- ServAid
- 안전 보건 자료 MSDS/SDS
- 너트러너에 대한 제품 안전 비디오
- 원산지 국가
- 축적 도면

# 전동 공구 정보

경고

이 전동 공구와 함께 제공되는 모든 안전 경고, 지침, 그림 및 사양을 읽으십시오.

아래 나열된 지침을 모두 따르지 않으면 감전, 화재 및/또는 심각한 상해가 발생할 수 있습니다.

나중에 참조할 수 있도록 모든 경고와 지침을 보관하십시오.

# 안전 신호 용어

안전 신호 용어인 위험, 경고, 주의, 및 참고에는 다음과 같은 의미가 있습니다.

위험 | 위험은 위험한 상황을 나타내며 이러한 상황을 피하지 않으면 사망 또는 중상으로 이어집니다.
경고 | 경고는 위험한 상황을 나타내며 이러한 상황을 피하지 않으면 사망 또는 중상으로 이어질 가능성이 있습니다.
주의 | 안전 경보 기호와 함께 사용되는 주의는 위험한 상황을 나타내며 이러한 상황을 피하지 않으면 중경상으로 이어질 가능성이 있습니다.
참고 | 참고는 신체 상해와 관련이 없는 실제적인 문제를 해결하는 데 사용됩니다.

# 보증

- 제품 보증은 Atlas Copco의 물류 센터에서 발송한 후 12 + 1개월 후에 만료됩니다.

- 정상적인 부품의 마모는 보증 범위에 포함되지 않습니다.

  - 일상적인 마모에 의한 손상이 있는 경우 해당 기간의 일반적인 표준 공구 유지보수를 수행하는 동안(시간, 작동 시간 또는 다른 방법으로 표시됨) 부품 변경 또는 기타 조정/점검이 필요합니다.

- 제품 보증은 공구와 구성 부품의 정확한 사용, 유지 보수 및 수리에 따라 결정됩니다.

- 보증 기간 동안 부적합한 유지 보수 Atlas Copco 또는 공인 서비스 협력 업체 외에서 정비를 수행한 결과로 발생한 부품 손상은 보증이 적용되지 않습니다.

- 공구 부품이 손상되거나 파괴되지 않도록 하려면, 권장된 유지 보수 일정에 따라 공구를 정비하고 정확한 지침을 준수해 주세요.

- 보증 수리는 Atlas Copco 정비소 또는 인증 서비스 협력업체에서만 수행됩니다.

Atlas Copco는 자체 ToolCover를 통해 연장된 보증과 최첨단의 예방 정비를 제공합니다. 추가 정보는 가까운 서비스 대리점에 문의해 주세요.

전기 모터의 경우:

- 전기 모터가 열리지 않았을 경우에만 보증이 적용됩니다.

# 웹사이트

제품, 부속품, 예비 부품 및 게시된 사안에 관한 정보는 Atlas Copco 웹 사이트에서 찾을 수 있습니다.

다음 자료 및 웹 사이트를 참조해 주세요. www.atlascopco.com.

# ServAid

ServAid는 지속적으로 업데이트되며 다음과 같은 기술 정보가 포함된 포털입니다.

- 규정 및 안전 정보

- 기술 자료

- 설치, 작동 및 서비스 지침

- 예비 부품 목록

- 부속품

- 축적 도면

다음 자료 및 웹 사이트를 참조해 주세요. https://servaid.atlascopco.com.

추가 정보는 가까운 Atlas Copco 서비스 대리점에 문의하십시오.

# 안전 보건 자료 MSDS/SDS

Atlas Copco가 판매하는 화학 제품에 대한 설명은 안전 데이터 시트에 나와 있습니다.

자세한 정보는 Atlas Copco 웹사이트 www.atlascopco.com/sds를 방문해주십시오.

# 너트러너에 대한 제품 안전 비디오

Atlas Copco 너트러너의 안전 기능과 작업자가 안전한 작동을 위해 해야 하는 조치에 대해서 알아보십시오. 링크를 클릭하거나 아래에 있는 QR 코드를 스캔하여 비디오를 시청하십시오.

https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw

# 원산지 국가

원산지 국가에 대한 정보는 제품 라벨의 해당 정보를 참조해주십시오.

# 축적 도면

치수 도면은 치수 도면 아카이브 또는 ServAid에서 찾을 수 있습니다.

다음 자료 및 웹 사이트를 참조해 주세요. https://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw 또는 https://servaid.atlascopco.com.

# 개요

다양한 모델 및 액세서리 옵션으로 구성된 앵글 케이블 너트 러너 텐서 ITB-A를 사용하시면 생산성과 조립 품질을 한 차원 높일 수 있습니다. ITB-A는 TrueAngle 각도 보정값 더 빠른 조임 속도 및 향상된 무선 신호 강도를 제공하여 높은 가치를 지닌 제품입니다. Tensor ITB-A는 통합 컨트롤러 플랫폼을 공유하는 Tensor IxB 제품군의 일부입니다. 공구 내부에 컨트롤러 기능이 내장되어, 중간 물리적 컨트롤러 상자없이 스테이션 부속품 및 생산 시스템과 직접 통합할 수 있습니다. 이러한 구성은 새로운 기회의 세계를 열어드립니다.

# 특징

- 통합 컨트롤러

- 자이로스코프를 사용한 TrueAngle-각도 보정

- 다양한 공구 모델 및 부속품 구성

- 런다운 부스터

- 최적화된 방열 장치

- 듀얼 안테나

# 혜택

- 향상된 생산성 - 케이블 공구 속도

- 향상된 조인트 품질

- 빠르고 간편한 라인 재구성

- 간편한 사용법 - 추가 교육 필요 없음

- 지속적인 생산 및 가동 시간 증가

# 시스템 기능

공구는 조임 프로그램, 배치(batches) 그리고 입력 신호, 출력 신호와 같은 기타 공구 기능 구성을 위한 임베디드 컨트롤러로 구성됩니다.

USB를 통해 공구를 PC에 연결하거나, 공장 네트워크에 무선 연결을 설정하면, IxB Software 웹 사용자 인터페이스를 통해 임베디드 컨트롤러에 액세스할 수 있습니다.

# 제품 필수 시리즈: Tensor IxB

이 비디오 시리즈는 FMSP로 라이센스 프로비저닝 작업하기, 데이터 가져 오기 및 내보내기, ToolsTalk 2 또는 ToolsNet 8에 연결하기 등 IxB 공구와 관련된 광범위한 주제를 다룹니다.

제품 필수 시리즈: Tensor IxB

# 공구 키

IxB 공구 이름 포맷을 공구의 기능 및 특징을 설명하는 용도로 사용할 수 있습니다. 다음은 해당 공구 키가 있는 공구 이름의 예입니다.

위치 | 설명 | 키
--- | --- | ---
1 | 플랫폼 | I = IxB (통합 컨트롤러)
2 | 테크놀로지 | P = 펄스 T = 트랜스듀서
3 | 전원 | B = 배터리
4 | 공구 모양 | A = 각도 P = 피스톨 S = 스트레이트
5 | 모터 크기 |
6 | 공구 세대 |
7 | 최대 토크 (Nm) |
8 | 출력 드라이브 | I = 암 육각 HAD = 홀드 앤 드라이브
9 | 드라이브 크기 | 06 = 1/4" 10 = 3/8" 13 = 1/2"
10 | 부속품 | HMI = EHMI
11 | 정확도 | H= 높은 토크 정확성
12 | 부속품 | 공백 = 부속품 없음 BU = 2D 스캐너 D4 태그 B = 2D 스캐너 L = 헤드 라이트

# 공구 기능

위치 | 설명
--- | ---
1 | LED 표시등
2 | 역방향 링
3 | 공구 트리거
4 | USB 포트
5 | IAM (SD 카드)
6 | 배터리
7 | 선택 부속품의 위치
8 | 기능 버튼

# 제품 전원

이 제품은 배터리를 장착하거나 전원 공급 장치에 연결된 전원 케이블에 연결하여 사용할 수 있습니다.

# 주위 온도

최상의 배터리 성능과 수명을 위해 배터리를 온도 간격 내에서 사용하십시오.

작동 온도 (충전) | +5 ~ +40 °C (+41 ~ +104 °F)
작동 온도 (방전) | 0 ~ +40 °C (+32 ~ +104 °F)
운송 운도 | -20 ~ +40 °C (-4 ~ +104 °F)
보관 온도 | +10 ~ +25 °C (+50 ~ +77 °F)

직사광선에 배터리를 노출하지 마십시오.

# 제품의 기술 데이터

기술 제품 데이터는 ServAid 또는 Atlas Copco 웹사이트에서 찾을 수 있습니다.

다음 자료 및 웹 사이트를 참조하십시오. https://servaid.atlascopco.com 또는 www.atlascopco.com.

어느 웹 사이트에서도 기술 제품 데이터를 사용할 수 없는 경우 현지 Atlas Copco 고객 센터에 도움을 요청하십시오.

# 부속품

# 부속품 정보

호환되는 부속품에 대한 정보는 ServAid의 공구 제품 페이지를 방문하십시오.

# LED 표시등

공구의 LED 링에는 다음 표시등이 장착되어 있습니다.

위치 | LED 표시등 | 주요 표시
--- | --- | ---
1 | 적색 상태 LED | 조임 결과, NOK
2 | 녹색 상태 LED | 조임 결과, OK
3 | 노란색 상태 LED | 다른 이벤트를 나타내기 위해 IxB Software에서 구성 할 수 있음
4 | 파란색 LED | 다른 이벤트를 나타내기 위해 IxB Software에서 구성 할 수 있음
5 | 방향 LED | 조임 방향
6 | - | -
7 | 알람 LED | 공구에서 오류 발생
8 | 배터리 LED | 배터리 충전 상태
9 | 무선 연결 LED | 연결이 설정됨

LED 표시등을 구성하려면, IxB 소프트웨어 사용자 설명서를 참조해 주세요.

# 설치

# 설치 지침

# IxB 소프트웨어 웹 사용자 인터페이스에 연결하기

1. 공구에 전원을 연결합니다. 적색 및 녹색 LED 표시등과 방향 LED 표시등이 깜박이며 이는 공구가 시작되고 있음을 나타냅니다. 배터리 LED와 방향 LED 표시등 중 하나가 켜질 때까지 기다려주세요. 이제 공구를 작동할 준비가 되었습니다.

2. 공구의 USB 포트의 덮개를 제거하세요.

3. 공구를 PC의 USB 포트에 연결해 주세요. 웹 브라우저를 실행하여 IxB Software 사용자 인터페이스의 주소를 입력해 주세요. 해당 주소는 169.254.1.1 입니다.

PSU가 연결되어 있을 경우 배터리 LED는 점등되지 않습니다.

## 제품 필수 튜토리얼

https://www.youtube.com/watch?v=ffQHjRwbIgw

# 부속품 설치

공구 및/또는 부속품의 분해는 유자격 유지보수 담당자만 수행해야 합니다.

필요한 공구:

- 조정 가능한 스패너

- 스크류드라이버

1. 전면 부품을 알맞은 크기의 클램핑 조안에 넣고 바이스 안에 클램핑 조를 고정시킵니다.

2. 조정 가능한 스패너를 사용하여 전면 캡 너트를 풀어주세요. 바이스에서 공구를 분리해 주세요.

3. 앵글 기어를 조심스럽게 공구에서 분리해 주세요.

4. 앵글 기어 외장에서 다음 부품들을 분리해 주세요.

   1. 잠금 링(추후 사용을 위해 보관)

   2. 실링 와셔(폐기 예정)

   3. 전면 캡 너트(폐기 예정)

5. 앵글 기어 외장에 다음 부품들을 장착해 주세요.

   1. 새롭게 적용 가능한 전면 캡 너트 캡 너트 안에 얇은 층의 그리스를 바릅니다.

   2. 새 실링 와셔

   3. 잠금 링

6. 모터 외장의 O링을 직경은 동일하지만 더 두꺼운 O링으로 교체해 주세요. O링 및 모터 외장의 하부에 얇은 층의 그리스를 칠해 주세요.

7. 공구를 두 개의 핀이 있는 하프 링 안에 놓습니다. 하프 링을 올바른 위치에 장착하면 모터 외관의 슬롯에 맞춰지고 하프 링이 돌아가는 걸 방지합니다.

8. 플렉스 케이블과 1로 표시된 버스 포트를 연결하세요.

9. 하프 링 상단에 있는 플렉스 케이블과 2로 표시된 버스 포트를 연결하고 2개의 하프 링을 함께 장착하세요.

   레이저 스캐너를 설치한 경우: 빔을 똑바로 쳐다보지 마십시오. 이 장치는 CDRH/IEC 등급 2 레이저 및 IEC Class 1M 라이트를 방사합니다.

10. 슬롯 안의 O링은 하프 링의 앞에 놓아주세요. O링에 얇은 층의 그리스를 바릅니다.

11. 스크류드라이버를 사용해서 4개의 나사로 두 개의 하프링을 고정해 주세요.

    하프 링의 끝부분을 확실하게 밀폐시킵니다.

12. 기어 외장에서 유성 기어를 빼내세요. 샤프트 위의 유성 기어를 완전히 눌러주세요.

    기어 휠이 올바른 위치에 있는지 확인해 주세요.

    기어를 조심스럽게 빼냅니다. 실링 와셔에 얇은 층의 그리스를 바릅니다.

13. 전면 부품을 클램핑 조 안에 넣고 바이스 안에 클램핑 조를 고정시킵니다.

14. 조정 가능한 스패너를 사용하여 전면 캡 너트를 고정시킵니다.

# 전원 케이블 연결

전원 케이블을 연결하시려면 전원 공급 장치 950W에 대한 제품 지침을 참조해 주세요.

# 배터리 연결 및 제거

1. 공구에 배터리를 장착하고 제대로 고정되어 있는지 확인하십시오. 배터리는 최고의 접근성과 균형을 위해 앞으로 또는 뒤로 가리키게 하여 부착할 수 있습니다.

2. 배터리를 제거하려면 배터리의 버튼을 누르고 밖으로 밀어냅니다.

# 초기 구성

# 소프트웨어 설치 및 업그레이드

소프트웨어 설치 및 업그레이드에 대한 자세한 내용은 IxB 소프트웨어 사용자 설명서를 참조해 주세요.

# 공구 구성

무선 연결 설정, 라이선스 설치, 조임 프로그램 구성 및 할당에 대한 정보는 IxB 소프트웨어 사용자 설명서를 참조해 주세요.

링크는 최신 버전의 소프트웨어 사용자 설명서로 연결됩니다. 소프트웨어의 이전 버전에 해당하는 사용자 설명서는 ServAid에서 찾아볼 수 있습니다.

# 작동

# 인체공학적 지침

본 일반 인체공학적 지침 목록을 읽고 귀하의 작업장을 고려하여, 자세, 구성품 배치 또는 작업 환경의 개선 대상 영역을 확인하십시오.

- 휴식을 자주 취하고 작업 자세를 자주 바꾸십시오.

- 작업장 영역을 본인의 필요 및 작업에 맞게 조정하십시오.

  - 정적인 동작을 피하려면 부품이나 공구가 어디에 위치해야 하는지 파악하여 편리한 동선으로 조정해야 합니다.

  - 테이블 및 의자와 같이 작업에 적절한 작업장 장비를 사용하십시오.

- 어깨 높이보다 높은 작업 자세 또는 조립 작업 중에 정적인 상태를 유지해야 하는 자세는 피하십시오.

  - 어깨 높이보다 높은 곳에서 작업할 때 토크 암, 호스 릴 또는 중량 밸런서와 같은 도구를 이용하여 중량을 줄임으로써 움직임이 없는 어깨 위로 가해지는 부하를 줄이십시오. 또한 도구를 몸 가까이 잡는 것으로도 움직임이 없는 어깨 위로 가해지는 부하를 줄일 수 있습니다.또한 부하물을 몸 가까이 잡는 것으로도 움직임이 없는 근육에 가해지는 부하를 줄일 수 있습니다.

  - 자주 휴식을 취해야합니다.

  - 팔이나 손목을 지나치게 뻗는 자세는 피해야 하며, 특히 어느 정도의 힘을 필요로 하는 작업을 수행하는 동안에는 절대 삼가십시오.

- 최소한으로 눈과 머리를 움직일 수 있는 편리한 시야로 조정하십시오.

- 작업을 수행할 때 적절한 조명을 사용하십시오.

- 작업을 수행할 때 적절한 공구를 사용하십시오.

- 소음이 심한 환경에서는, 귀 보호 장비를 사용하십시오.

- 고급 인서트 공구 및 소모품을 사용하여 과도한 진동에 최대한 노출되지 않도록 하십시오.

- 반발력에 대한 노출을 최소화하십시오.

  - 절단 시:

    절단용 휠을 구부러지거나 적절히 사용하지 않을 경우, 끼일 수 있습니다. 항상 절단용 휠에 알맞은 플랜지를 사용하고 해당 절단용 휠이 구부러지지 않도록 주의하십시오.

  - 드릴링 시:

    드릴 비트로 강제로 뚫고 나아갈 때 드릴이 정지할 수 있습니다. 엔진 정지 토크가 높을 경우 지지 핸들을 사용하십시오. 안전 표준 ISO11148 Part 3에서는 피스톨 그립 공구의 경우 10 Nm가 넘는 반응 토크를 흡수하고 스트레이트 공구의 경우 4 Nm가 넘는 반응 토크를 흡수하는 장치를 사용하도록 권장하고 있습니다.

  - 직접 구동 스크루 드라이버 또는 너트러너를 사용할 시:

    반발력은 공구 설정 및 조인트 특성에 좌우됩니다. 힘과 자세는 작업자가 견딜 수 있는 반응력의 크기를 결정합니다. 작업자의 힘과 자세에 맞게 토크 설정을 조정하고 토크가 지나치게 높은 경우에는 토크 암 또는 반응 바를 사용하십시오.

- 먼지가 많은 환경에서는, 먼지 추출 시스템을 사용하거나 입 보호 마스크를 착용하십시오.

# 작동 지침

# 잠금 레버

잠금 레버에는 의도하지 않게 공구가 시작되는 것을 방지하는 기능이 있습니다.

잠금 레버를 가볍게 돌려 안전 기능을 잠금/잠금 해제 하세요. 공구를 다른 곳에 보관하기 전에 항상 레버를 잠금 위치에 놓으세요.

- 공구에 잠금 레버가 장착되어 있는지 확인해 주세요.

- 잠금 레버가 올바르게 작동하는지 확인해 주세요.

- 잠금 레버가 올바르게 작동하지 않으면 교체해 주세요.

- 잠금 레버를 제거하거나 테이프로 고정하지 마세요.

잠금 위치
풀림 위치

# 배터리 충전 LED 표시등

공구는 리튬 이온 배터리로 작동합니다. 배터리 용량은 배터리 모델 및 공구로 수행된 작업 유형에 따라 달라집니다.

공구의 배터리 LED 표시등은 배터리의 충전 상태(SOC)를 나타냅니다. SOC는 다음과 같이 남은 용량을 표시하는 세 개의 바로 표시됩니다.

배터리 충전 표시기 | 비고
--- | ---
3개의 흰색 바 | 완전 충전
2개의 흰색 바 | 많이 충전
1개의 흰색 바 | 절반 충전 가능한 경우 배터리를 충전해 주세요.
1개의 빨간색 바 | 조금 충전 배터리를 충전해 주세요.
1개의 빨간색 바 점멸 | 위험 레벨, 조임을 수행할 수 없음 배터리를 충전해 주세요.
모든 바 흰색 점멸 | 공구가 예비 배터리로 작동중입니다.

배터리 자체에 있는 배터리 충전 및 상태 표시등에 대한 자세한 내용은 해당 배터리 모델의 제품 설명서를 참조해 주세요.

## 제품 필수 튜토리얼

https://www.youtube.com/watch?v=vIzJvQ__ZEc

# 공구 교정

이 공구의 교정에 대한 자세한 내용은 IxB 소프트웨어 사용자 설명서를 참조해 주세요.

링크는 최신 버전의 소프트웨어 사용자 설명서로 연결됩니다. 소프트웨어의 이전 버전에 해당하는 사용자 설명서는 ServAid에서 찾아볼 수 있습니다.

# 조임 프로그램 선택 표시

LED 링의 표시등을 현재 선택한 조임 프로그램을 순서대로(1-9) 표시하도록 구성할 수 있습니다. 이 기능은 IxB Software 웹 사용자 인터페이스에서 활성화해야 합니다.

1. 현재 선택된 프로그램을 순서대로 표시하려면 역방향 링을 왼쪽으로 돌려주세요. 조임 프로그램의 LED가 아래와 같이 왼쪽에서 오른쪽으로, 위에서 아래로 표시됩니다. 현재 선택된 조임 프로그램의 순서가 9보다 큰 순서의 위치에 있으면 LED 표시등이 켜지지 않습니다.

2. 역방향 링을 오른쪽으로 돌리고 공구 트리거를 눌러 조임프로그램을 실행해 주세요. 결과는 LED 링에 표시됩니다.

3. 현재 선택한 프로그램을 표시하려면 역방향 링을 왼쪽으로 돌려주세요.

풀기의 결과는 정상적으로 표시됩니다. 풀기 후 역방향 링을 오른쪽으로 돌리면 선택한 조임 프로그램이 LED 링에 표시됩니다.

# LED 표시등 점멸 패턴

공구의 LED 표시등의 표준 점멸 패턴은 다음과 같습니다. LED 표시등을 구성하려면, IxB 소프트웨어 사용자 설명서를 참조해 주세요.

LED 표시등 | 표시등 점등 유형 | 상태
--- | --- | ---
조임 방향 빨간색 및 초록색 | 양쪽 방향 모두 계속 켜짐 점멸 | 공구가 시작 중입니다.
배터리 및 조임 방향 | 계속 켜짐 | 공구가 시작되어 작동 준비가 되었습니다.
조임 방향 | 양쪽 방향 모두 점멸 | 소프트웨어 업데이트후 공구가 시작됩니다.
조임 방향 | 양쪽 방향의 표시등이 8번 점멸된 다음, 0.5초 동안 계속 켜져있습니다. 이 점멸 패턴은 공구가 자동으로 다시 시작될 때까지 반복됩니다. | 다음 중 하나를 나타냅니다. IAM(SD 카드)의 데이터가 유효하지 않음 공구 소프트웨어 업데이트 중 오류 발생 구조 모드 IAM(SD 카드)가 없음 오류 메시지 대한 자세한 정보는 IxB 소프트웨어 사용자 설명서를 참조해 주세요.

# 조임

조임 토크가 증가할수록, 반발력 또한 그에 맞게 증가합니다. 공구가 올바르게 작동하고, 정확하게 프로그래밍 되도록 하십시오. 공구의 예상치 못한 동작으로 작업자의 부상을 초래할 수 있습니다.

## 조임의 회전 방향.

다음을 시행하여 공구의 구동 방향이 올바른지 확인하십시오.

- 역방향 링을 오른쪽으로 돌려 조임 방향을 시계 방향(CW)으로 설정합니다.

- 역방향 링을 왼쪽으로 돌려 방향을 시계 반대 방향(CCW)으로 설정합니다.

# 서비스

# ESD 문제 방지

제품과 컨트롤러 내부의 부품은 정전기 방전에 민감합니다. 추가 고장을 방지하려면 서비스 및 유지관리가 ESD 승인 작업 환경에서 수행되었는지 확인하십시오. 아래의 그림은 적절한 서비스 워크 스테이션에 대한 예입니다.

# IAM(SD 카드)로 구성 전송

지능형 애플리케이션 모듈(IAM:Intelligent Application Module)은 SD 카드의 폼 팩터를 갖추고 있습니다. 이 카드에는 현재의 모든 네트워크 구성 및 설정이 저장되어 있습니다.

공구 고장시, 카드를 새 공구에 장착할 수 있으며 모든 기능은 동일하게 유지됩니다. 이 카드를 장착하면 새 공구는 카드의 소프트웨어로 업데이트됩니다. 데이터 손실 위험을 최소화하기 위해 새 공구가 이전 공구와 동일한 소프트웨어 버전을 실행하고 있는지 확인하는 것이 좋습니다.

이 카드를 다른 공구에 장착하면 공구와 관련된 저장된 결과가 손실됨에 유의해 주세요. MAC 주소는 공구 자체가 아니라 이 카드와 연관되어 있습니다. 카드를 새로운 공구로 전송할 때 공구의 MAC 주소는 업데이트됩니다.

IAM 카드는 공구 구성 데이터와 소프트웨어만을 저장하며 다른 용도로 사용할 수 없습니다. IxB 소프트웨어 또는 ToolsTalk Service 2,이외의 수단으로 카드의 데이터를 조작하고 카드를 다시 포맷하면 카드를 사용할 수 없는 결과를 초래합니다.

## 제품 필수 튜토리얼

https://www.youtube.com/watch?v=zB0QcQSdsz8

# 유지보수 지침

# 분해 검사

자격을 갖춘 수리 담당자가 공구를 수리하고 동일한 교체 부품만을 사용해야 합니다. 이 지침을 지킬 경우 공구의 안전을 유지할 수 있습니다. 수리 교육을 받은 자격있는 인원만이 IxB 공구 수리를 실시해야 합니다.

전기 모터는 밀폐된 유닛이며 어떠한 경우에도 Atlas Copco Industrial Technique AB의 직원만이 개봉할 수 있습니다. 전기 모터에 결함이 있거나 수리가 필요하다고 판단되면, 모터 전체를 Atlas Copco Industrial Technique AB에 보내 교환하십시오. Atlas Copco Industrial Technique AB 직원이 아닌 다른 사람이 개봉한 모터는 수리하지 않습니다.

분해검사 및 예방 유지 보수는 매년 정기적 또는 최대 250,000회 조임 중 먼저 발생하는 날짜에 실시할 것을 권장합니다. 가혹한 환경에서 장비를 사용하는 경우, 분해검사를 더 자주 해야할 수도 있습니다. 장비가 올바르게 작동하지 않는 경우, 즉시 작동을 멈추고 검사해야 합니다.

공구를 분해할 때는 항상 https://servaid.atlascopco.com 웹 페이지의 ServAid에서 권장하는 특수 설계된 서비스 공구를 사용하십시오.

# 서비스 권장 사항

정기적으로 예방 정비를 할 것을 권장합니다. 예방 정비에 대한 자세한 정보를 참조하십시오. 제품이 제대로 작동하지 않을 경우, 서비스를 신청하여 점검을 받아주세요.

예방 정비에 대한 자세한 정보가 포함되어 있지 않은 경우, 다음과 같은 일반 지침을 준수하세요.

- 적절한 부품을 꼼꼼하게 청소합니다.

- 결함이 있거나 마모된 부품을 교체합니다.

# 백업 배터리 유지관리

이 공구에는 내부 백업 배터리가 포함되어 있습니다. 백업 배터리는 예를 들면 주 배터리를 교환하는 동안 무선 통신을 활성 상태로 유지하는 용도로 사용됩니다. 백업 배터리는 공구가 종료되기 전에 기본 배터리를 교환하기 위한 약 20초 정도의 시간 동안 작동됩니다.

새로 제작된 공구를 항상 주 배터리에 연결하고 최대 2시간 동안 전원을 공급하여 예비 배터리를 충전해 주세요.

아래 표에 나열된 버전 이전의 소프트웨어 버전을 사용하는 경우 최소 12개월마다 백업 배터리를 교체하세요. 교체 절차는 자격을 갖춘 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 교체된 보조 배터리는 재활용 지침에 따라 재활용해야 합니다.

아래 표에 따라 소프트웨어가 배포되면 백업 배터리를 3년마다 교체하십시오. 늘어난 서비스 주기는 아래 표의 소프트웨어 버전과 함께 사용하는 새 배터리에만 적용됩니다. 백업 배터리가 이미 12개월이 경과한 경우 새 소프트웨어로 업데이트할 때 백업 배터리를 교체하는 것을 권장합니다.

TBP/TBP-S | SRB31 | SRB81 | IxB
버전 2.1.3 이상 | 버전 1.3.15 이상 | 버전 1.4.0 이상 | 버전 3.10.4 이상

## 보관 조건

- 백업 배터리 수명은 극한의 온도에 보관 시 부정적인 영향을 받습니다. 주변 온도가 0 ~ 30°C인 환경에서 공구를 보관하십시오. 예비 백업 배터리를 보관 장소에 두지 마십시오..

- 새로 제조된 공구를 보관하시려면 보관 전에 최소 2시간 동안 전원을 공급해야 합니다.

- 보관 중에 백업 배터리를 충전하시려면 최소한 5개월마다 공구의 전원을 켜 주셔야 합니다. 매번 최소 2시간 동안 공구의 전원을 켠 상태로 유지해 주세요.

# 윤활 지침

# 윤활 안내

부품 | 윤활제
--- | ---
베어링이 있는 유성 기어 | Molycote BR2 Plus
베어링이 있는 앵글 기어 | Atlas Gear Grease 270 (110° 앵글 헤드(-SZ)로 구성된 공구에 Molycote Longterm 2 plus도 사용할 수도 있습니다.)
나사산, O-링, 기타 | Almagard LE 3751

# 윤활

각 서비스 상황에서 윤활 지침에 따라 윤활하십시오.

자세한 정보는 ServAid - https://servaid.atlascopco.com를 참조하십시오.

# 문제 진단

# 이벤트 및 오류 코드

공구 이벤트 및 오류 코드의 전체 목록은 IxB 소프트웨어 사용자 설명서를 참조해 주세요.

# 공구 과열

적절히 조절하면 작업자는 일반적인 라인 작업을 계속 처리할 수 있습니다.

공구 온도는 다음 매개 변수에 의해 영향을 받을 수 있습니다.

- 사이클 시간이 짧음

- 토크가 기준 이상임

- 속도가 너무 낮음

- 우세 토크가 너무 높음

- 소프트 조인트가 과도함

- 주위 온도

# 재활용

# 환경 규제

제품이 목적에 사용 목적이 도움이 되려면, 올바르게 재활용되어야 합니다. 제품을 분해해서 지역 규정에 따라 구성품을 재활용해 주세요.

배터리에는 올바르게 취급하지 않을 경우 환경, 보건 및 안전에 심각한 위험을 초래할 수 있는 위험 물질이 포함되어 있을 수 있습니다. 배터리를 가정 폐기물에 버리지 마십시오. 배터리는 재활용을 위해 따로 수거해야 하며 배터리 재활용 수거함에 넣어야 합니다. 본 제품 및 해당 정보는 배터리 규정(EU)2023/1542의 요건을 충족하며, 반드시 해당 규정을 준수하여 처리되어야 합니다. 배터리는 한 개의 검은색 막대 없이 선을 그어 지운 바퀴 달린 쓰레기통이 표시되어 있습니다. 배터리는 지역 규정에 따라 재활용하거나 처리를 위해 Atlas Copco 고객 센터로 발송해야 합니다. 배터리는 교육을 이수한 사람만 취급해야 합니다. 적절한 수거 채널을 통해 사용한 배터리를 반환하여 환경 위험을 방지하고 귀중한 원자재를 회수하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

# 재활용 지침

위치 | 부품 | 비고 | 재활용
--- | --- | --- | ---
1 | 앵글 헤드 |  | 금속, 강철
2 | 캡 너트 |  | 금속, 강철
3 | 유성 기어 |  | 금속, 강철
4 | 토크 변환기 |  | 전기 및 전자 장비 폐기물 (WEEE)
5 | 샤프트 |  | 금속, 강철
6 | 판 | 2개 | 금속, 강철
7 | 커버 | 2개 | 플라스틱, 기타, PA
8 | 모터 |  | 전기 및 전자 장비 폐기물 (WEEE)
9 | HMI 모듈 |  | 전기 및 전자 장비 폐기물 (WEEE)
10 | 캡 너트 |  | 금속, 강철
11 | 스냅 링 |  | 금속, 강철
12 | 잠금 링 |  | 금속, 강철
13 | 핸들 본체 |  | 금속, 알루미늄
14 | 핸들 | 2개 | 플라스틱, 기타, PA
15 | 안테나 | 2개 | 전기 및 전자 장비 폐기물 (WEEE)
16 | 배터리 홀더 |  | 금속, 알루미늄
17 | 메인 보드 모듈 |  | 전기 및 전자 장비 폐기물 (WEEE)
18 | 메인 보드 홀더 | 4개 | 고무 - 열가소성 엘라스토머
19 | 버튼 |  | 금속, 강철
20 | 플라스틱 홀더 | 2개 | 플라스틱 기타, POM
21 | 리드/뚜껑 |  | 플라스틱, 기타, PA
22 | 보조 배터리 |  | 배터리, 리튬이온
23 | 전원 모듈 |  | 전기 및 전자 장비 폐기물 (WEEE)
24 | 부속품 | 선택 사항 | 전자 부속품 - 전기 및 전자 장비 폐기물(WEEE), 기타 - 금속, 강철
25 | 부속품 | 선택 사항 | 전자 부속품 - 전기 및 전자 장비 폐기물(WEEE), 기타 - 금속, 강철