# ITB-A31-05-I06

## Battery-Powered Nutrunner

Bateriový úhlový utahovák Tensor ITB-A se širokou řadou variant a příslušenství posouvá produktivitu i kvalitu montáže na novou úroveň. Nástroj ITB-A přináší výhody včetně kompenzace úhlu TrueAngle, vyšších otáček při utahování a zesílení bezdrátového signálu. Tensor ITB-A je součástí řady nástrojů Tensor IxB, které společně používají platformu s integrovanou řídicí jednotkou. Uvnitř nástroje je zabudována funkce řídicí jednotky umožňující přímou integraci s příslušenstvím stanice a výrobním systémem bez potřeby fyzické externí řídicí jednotky. Tím se otevírá celá řada nových možností.

# Přínosy

- Zvýšená produktivita – rychlost kabelového nářadí

- Zvýšená kvalita utažených spojů

- Rychlá instalace a snadné rebalancování linky

- Snadné použití – bez nutnosti nákladného školení

- Kontinuální výroba a prodloužení doby provozuschopnosti

# Vlastnosti

- Integrovaná řídicí jednotka

- TrueAngle – kompenzace úhlu s použitím gyroskopu

- Široká nabídka variant nástroje i příslušenství

- Urychlovač náběhu

- Optimalizovaný odvod tepla

- Duální anténa