# ITB-A31-05-I06

## Battery-Powered Nutrunner

Dzięki szerokiej gamie modeli i akcesoriów, bezprzewodowy klucz kątowy Tensor ITB-A przenosi produktywność i jakość montażu na wyższy poziom. Zaletami ITB-A są m.in. kompensacja kąta TrueAngle, większa prędkość dokręcania i lepsza siła sygnału bezprzewodowego. Tensor ITB-A należy do rodziny kluczy Tensor IxB, której wspólną cechą jest zintegrowana platforma sterownika. Funkcja wbudowanego sterownika umożliwia bezpośrednią integrację z akcesoriami stacji i systemem produkcyjnym bez konieczności stosowania sterownika zewnętrznego. Otwiera to przed użytkownikiem wiele nowych możliwości.

# Korzyści

- Większa produktywność - prędkość narzędzi przewodowych

- Lepsza jakość złączy

- Szybka instalacja i łatwe wyrównywanie linii

- Łatwa obsługa - dodatkowe szkolenia nie są konieczne

- Ciągłość produkcji i dłuższy czas pracy

# Cechy

- Wbudowany sterownik

- TrueAngle- kompensacja kąta za pomocą żyroskopu

- Szeroka gama modeli narzędzi i akcesoriów

- Wzmacniacz prędkości obrotowej

- Optymalizacja rozpraszania ciepła

- Podwójne anteny