# Všeobecný popis

Bateriový úhlový utahovák Tensor ITB-A se širokou řadou variant a příslušenství posouvá produktivitu i kvalitu montáže na novou úroveň. Nástroj ITB-A přináší výhody včetně kompenzace úhlu TrueAngle, vyšších otáček při utahování a zesílení bezdrátového signálu. Tensor ITB-A je součástí řady nástrojů Tensor IxB, které společně používají platformu s integrovanou řídicí jednotkou. Uvnitř nástroje je zabudována funkce řídicí jednotky umožňující přímou integraci s příslušenstvím stanice a výrobním systémem bez potřeby fyzické externí řídicí jednotky. Tím se otevírá celá řada nových možností.