# ITB-A31-10-I06

## Battery-Powered Nutrunner

Kotni akumulatorski vijačnik Tensor ITB-A, s širokim naborom modelov in možnosti dodatkov pelje produktivnost in kakovost sestavljanja na novo raven. ITB-A ponuja vrednost, vključno s kompenzacijo kota TrueAngle, hitrejše hitrosti privijanja in izboljšano jakost brezžičnega signala. Tensor ITB-A je del družine Tensor IxB, katerim je skupna integrirana krmilna platforma. Funkcionalnost krmilnika je vgrajena v orodje, kar omogoča neposredno integracijo z dodatki na postaji in proizvodnim sistemom brez potrebe po vmesni fizični omarici krmilnika. To odpira cel svet novih možnosti.

# Koristi

- Večja produktivnost - hitrosti kabelskega orodja

- Izboljšana kakovost člena

- Hitra namestitev in enostavno ponovno uravnoteženje linije

- Enostavni za uporabo - dodatno usposabljanje ni potrebno

- Neprekinjena proizvodnja in daljši čas delovanja

# Značilnosti

- Integrirani krmilnik

- Kompenzacija kota TrueAngle z giroskopom

- Širok nabor modelov in dodatkov za orodje

- Pospeševalec pritezanja

- Optimizirana porazdelitev toplote

- Dvojna antena