# ITB-A31-10-I06

## Battery-Powered Nutrunner

Den vinklade sladdlösa mutterdragaren Tensor ITB-A med mängder av modeller och tillbehör tar produktiviteten och monteringskvaliteten till nästa nivå. ITB-A erbjuder många finesser inklusive TrueAngle vinkelkompensering, snabbare åtdragningsvarvtal och bättre signalstyrka vid trådlös kommunikation. Tensor ITB-A ingår i Tensor IxB-familjen som har samma integrerade styrenhetsplattform. Styrenhetens funktioner är inbyggda i verktyget vilket möjliggör direkt integrering med stationstillbehör och produktionssystem utan behov av någon fysisk styrenhetslåda. Detta öppnar upp en värld av nya möjligheter.

# Fördelar

- Högre produktivitet - kabelverktygsprestanda

- Förbättrad förbandskvalitet

- Snabb installation och smidig ombalansering

- Lätta att använda – ingen extra utbildning krävs

- Kontinuerlig produktion och längre drifttid

# Funktioner

- Integrerad styrenhet

- TrueAngle vinkelkompensering med gyroskop

- Stort utbud av verktygsmodeller och tillbehör

- Rundown booster

- Optimerad värmeavledning

- Dubbla antenner