# ITB-A31-10-I06

## Battery-Powered Nutrunner

El aprietatuercas angular inalámbrico Tensor ITB-A, con su amplia gama de modelos y opciones de accesorio lleva la productividad y la calidad de montaje al siguiente nivel. ITB-A ofrece valores que incluyen compensación de ángulo TrueAngle, velocidades de apriete más rápidas e intensidad de señal inalámbrica mejorada. El Tensor ITB-A forma parte de la familia Tensor IxB, la cual comparte una plataforma de controlador integrada. Cuenta con la función de controlador dentro de la herramienta, lo que permite una integración directa con los accesorios de la estación y el sistema de producción sin la necesidad de un controlador físico intermedio. Esto desvela un mundo de oportunidades nuevas.

# Ventajas

- Productividad mejorada: velocidades de herramienta con cable

- Calidad de la junta mejorada

- Instalación rápida y reequilibrado de línea sencillo

- Fácil de utilizar: no se requiere formación adicional

- Producción continua y tiempo de actividad incrementado

# Características

- Controlador integrado

- Compensación de ángulo TrueAngle con giroscopio

- Gama amplia de modelos de herramientas y accesorios

- Booster de aproximación

- Disipación de calor optimizada

- Antenas dobles