# Isolated Socket

## Attachments

# Deklaracje

# Normy

Produkt ten został oceniony zgodnie z normami IEC/EN 60900 i ASTM F1505. Zalecenie dotyczące użytkowania i pielęgnacji w trakcie eksploatacji zgodnie z załącznikiem D, IEC 60900:2018.

# Wymagania regionalne

OSTRZEŻENIE

Ten produkt może narazić użytkownika na kontakt z chemikaliami, między innymi ołowiem, który wg władz stanu Kalifornia powoduje raka, wady wrodzone i upośledzenie płodności. Więcej informacji podano w witrynie

https://www.p65warnings.ca.gov/

# Bezpieczeństwo

Nie wyrzucać — przekazać użytkownikowi

OSTRZEŻENIE

Należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa oraz zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami, ilustracjami i specyfikacjami dołączonymi do niniejszego narzędzia mechanicznego.

Nieprzestrzeganie wszystkich zmieszczonych poniżej instrukcji może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń.

Wszystkie ostrzeżenia i instrukcje należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

OSTRZEŻENIE

Należy zawsze przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów dotyczących instalacji, obsługi i konserwacji.

## Oświadczenie o przeznaczeniu

- Wyłącznie do użytku profesjonalnego.

- Nie wolno w żaden sposób modyfikować produktu ani jego akcesoriów.

- Nie należy użytkować uszkodzonego produktu.

- Jeśli umieszczone na produkcie etykiety zawierające dane produktu lub ostrzegające przed niebezpieczeństwem przestaną być czytelne lub odpadną, należy je niezwłocznie wymienić.

- Produkt musi być instalowany, obsługiwany i serwisowany wyłącznie przez wykwalifikowaną osobę w warunkach przemysłowych.

W tej sekcji

- Przeznaczenie
- Instrukcje dotyczące produktu

# Przeznaczenie

Ten produkt jest przeznaczony do stosowania na lub w pobliżu urządzeń elektrycznych lub przewodów znajdujących się maksymalnie pod napięciem 1000 V.

# Instrukcje dotyczące produktu

# Ogólne zasady bezpieczeństwa podczas instalowania

OSTRZEŻENIE

Zagrożenia związane z wysokim napięciem

W przypadku narzędzi ręcznych razem z izolowanymi nasadkami zawsze należy używać izolowane osłony narzędzi ręcznych.

- Nie wolno używać izolowanych nasadek bez izolowanych osłon narzędzi ręcznych.

- Należy dobrze przymocować izolowane nasadki.

- W razie uszkodzenia izolowanych nasadek należy je wymienić.

## Instalacja

Ręcznie przymocuj izolowaną nasadkę do przedniej części narzędzia.

# Ogólne zasady bezpieczeństwa obsługi

OSTRZEŻENIE

Zagrożenia związane z wysokim napięciem

Przypadkowy kontakt z wysokim napięciem może spowodować poważne obrażenia ciała, a nawet śmierć.

- W przypadku narzędzi ręcznych należy używać izolowanych osłon narzędzi razem z izolowanymi nasadkami.

- Nie wolno używać izolowanych nasadek, jeżeli zostały one w jakikolwiek sposób uszkodzone lub jeżeli nie zostały prawidłowo zamontowane.

- Wyłącznie izolowane nasadki zapewniają ochronę przed wysokim napięciem.

## Kontrola poprzedzająca użycie produktu

- Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę wzrokową tego produktu.

- W razie jakichkolwiek wątpliwości co do bezpieczeństwa tego produktu, powinien on zostać zbadany przez odpowiednio przeszkoloną osobę, a w razie potrzeby ponownie go przetestować.

## Temperatura

- Produkt ten należy używać w środowisku przemysłowym o regulowanej temperaturze.

# Ogólne zasady bezpieczeństwo serwisu i konserwacji

## Przechowywanie

- Produkt należy odpowiednio przechowywać, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia izolacji podczas przechowywania lub transportu.

- Produkt należy przechowywać oddzielnie od innych narzędzi, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych lub pomyłek.

- Produkt ten należy chronić przed nadmiernym nagrzewaniem i promieniowaniem UV.

## Badanie okresowe

Coroczne oględziny tego produktu mające na celu określenia jego przydatności do dalszego użytkowania powinna przeprowadzić odpowiednio przeszkolona osoba.

# Znaki i naklejki

Na produkcie umieszczone są znaki i naklejki zawierające ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa ludzi i konserwacji produktu. Znaki i naklejki powinny być zawsze czytelne.

## Dotyczy: