# Seguridad general de instalación

ADVERTENCIA

Peligro de alta tensión

Las bocas aisladas siempre se deben utilizar junto con cubiertas de herramienta aisladas en herramientas de mano.

- No utilice bocas aisladas sin cubiertas de herramienta aisladas en herramientas de mano.

- Instale las bocas aisladas de forma segura.

- Sustituya las bocas aisladas si presentan cualquier tipo de daño.

## Instalación

Acople manualmente la boca aislada en la pieza delantera de la herramienta.

## Aplicable a: