# Ogólne zasady bezpieczeństwa podczas instalowania

OSTRZEŻENIE

Zagrożenia związane z wysokim napięciem

W przypadku narzędzi ręcznych razem z izolowanymi nasadkami zawsze należy używać izolowane osłony narzędzi ręcznych.

- Nie wolno używać izolowanych nasadek bez izolowanych osłon narzędzi ręcznych.

- Należy dobrze przymocować izolowane nasadki.

- W razie uszkodzenia izolowanych nasadek należy je wymienić.

## Instalacja

Ręcznie przymocuj izolowaną nasadkę do przedniej części narzędzia.

## Dotyczy: