# Isolated Socket

## Attachments

# 声明

# 标准

该产品通过 IEC/EN 60900 和 ASTM F1505 评估。建议根据附件 D、IEC 60900:2018 使用和保养

# 区域性要求

警告

该产品可能会使您暴露于化学物质（包括铅），加利福尼亚州已明确铅可导致癌症和先天缺陷或其他生殖危害。更多信息请访问

https://www.p65warnings.ca.gov/

# 安全

切勿丢弃 – 请交给使用者

警告

阅读随本电动工具提供的所有安全警告、说明、图解和规定。

不遵守下列全部说明可能导致电击、火灾和/或严重的伤害。

保存所有警告和说明书以备查阅。

警告

安装、操作以及维护过程中必须始终遵守当地的安全法规。

## 使用声明

- 仅供专业使用。

- 此产品及其附件不得以任何形式进行改造。

- 如果此产品已损坏，则不得使用。

- 如果产品上的产品数据或危险警示牌不再清晰可读或已脱落，请立即更换。

- 该产品必须只能由具有相关资质的人员在工业环境中安装、操作和维护。

此部分内容

- 预期用途
- 产品特定说明

# 预期用途

本产品预期在最高电压为 1000 V 的通电电气设备或导体上或其附近使用。

# 产品特定说明

# 一般安装安全

警告

高压危险

隔离式套筒必须始终与手持工具上的绝缘工具罩配合使用。

- 手持工具上没有绝缘工具罩时请勿使用隔离式套筒。

- 牢固安装隔离式套筒。

- 如果隔离式套筒有任何形式的损坏，请更换。

## 安装

手动将隔离式套筒连接到工具的前部。

# 一般操作安全

警告

高压危险

意外接触任何高压可能导致严重伤害或死亡。

- 始终将绝缘工具罩与手持工具上的隔离套筒配合使用。

- 如果有任何方式的损坏或安装不正确，请勿使用隔离套筒。

- 仅隔离套筒具有高压保护。

## 使用前检查

- 每次使用前目视检查本产品。

- 如果对本产品的安全性有任何疑问，必须由经过适当培训的人员检查并重新测试。

## 温度

- 在温度受控的工业环境中使用本产品。

# 一般保养和维护安全

## 存放

- 妥善存放本产品，以最大程度减少由于存放或运输而损坏绝缘的风险。

- 请将本产品与其他工具分开存放，以避免机械损坏或混乱。

- 妥善保护本产品，避免过热和紫外线辐射。

## 定期检查

经过适当培训的人员应该对本产品进行年度外观检查，以确定其是否适合进一步维修。

# 标贴

产品配备的标贴含有个人使用安全和产品维护方面的重要信息。标贴应始终易于阅读。

## 适用于：