# Isolated Socket

## Attachments

# 선언

# 표준

이 제품은 IEC/EN 60900 및 ASTM F1505에 따라 평가됩니다. 부칙 D, IED 60900:2018에 따른 사용 및 서비스 중 관리에 대한 권장 사항

# 지역 요구 사항

경고

이 제품을 사용하면 캘리포니아 주에서 보고된 암 및 선천적 장애 또는 기타 출산 장애를 유발하는 납을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있습니다. 자세한 정보는 https://www.p65warnings.ca.gov/ 웹 사이트를 참조하십시오.

https://www.p65warnings.ca.gov/

# 안전

버리지 마십시오 – 사용자에게 주십시오

경고

이 전동 공구와 함께 제공되는 모든 안전 경고, 지침, 그림 및 사양을 읽으십시오.

아래 나열된 지침을 모두 따르지 않으면 감전, 화재 및/또는 심각한 상해가 발생할 수 있습니다.

나중에 참조할 수 있도록 모든 경고와 지침을 보관하십시오.

경고

설치, 운영 및 유지보수에 대해 지역별로 지정된 안전 규칙은 언제나 지켜야 합니다.

## 용도 선언

- 전문 용도로만 사용하십시오.

- 이 제품과 그 부속품을 변형시켜서는 안 됩니다.

- 이 제품이 손상된 경우 사용하지 마십시오.

- 제품 데이터 또는 위험 경고 징후가 보이거나 확실한 경우, 기다리지 말고 즉시 교체하십시오.

- 이 제품은 산업용 조립 환경에서 자격을 갖춘 담당자만 설치, 작동 및 수리할 수 있습니다.

이 섹션에서

- 사용 용도
- 제품별 설명

# 사용 용도

이 제품은 최대 1000V의 전압에서 작동하는 동력을 공급한 전기 장치 또는 도체에서 사용하거나 인접(아주 가까움)하여 사용하도록 설계되었습니다.

# 제품별 설명

# 일반 설치 안전 지침

경고

고전압 위험

절연 소켓은 반드시 헨드헬드 공구의 절연 공구 커버와 함께 사용해야 합니다.

- 절연 공구 커버가 없는 절연 소켓은 헨드헬드 공구에 사용하지 말아 주세요.

- 절연 소켓을 안전하게 설치해 주세요.

- 절연 소켓이 어떤 형태로든 손상된 경우 해당 절연 공구 커버를 교체해 주세요.

## 설치

절연 소켓을 공구 전면부에 수동으로 부착해 주세요.

# 일반 작동 안전 지침

경고

고전압 위험

고전압에 우연히 접촉하면 중상을 입거나 사망을 초래할 수 있습니다.

- 항상 절연 공구 커버를 헨드헬드 공구의 절연 소켓과 함께 사용해 주세요.

- 절연 소켓이 손상되었거나 올바르게 설치되지 않은 경우 사용하지 마세요.

- 절연 소켓만 고전압으로부터 보호됩니다.

## 사용전 점검

- 사용하기 전에 매번 제품을 육안으로 검사해 주세요.

- 이 제품의 안전과 관련하여 의심이 생기면, 필요한 경우 적합한 교육을 받은 사람이 제품을 검사하고 다시 테스트해야 합니다.

## 온도

- 온도가 조절된 산업 환경에서 이 제품을 사용해 주세요.

# 일반 서비스 및 유지 보수 안전 지침

## 저장

- 보관 또는 운송으로 인한 절연체 손상의 위험을 최소화할 수 있도록 이 제품을 올바르게 보관해 주세요.

- 기계적 손상이나 혼동을 피하려면 이 제품을 다른 공구와 분리하여 보관해 주세요.

- 과도한 열과 자외선으로부터 이 제품을 보호해 주세요.

## 정기 검사

적합한 교육을 받은 사람이 이 제품을 매년 육안으로 검사하여 추가 서비스에 대한 적합성을 결정해야 합니다.

# 표지 및 스티커

이 제품에는 개인 안전과 제품 유지보수에 관한 중요한 정보가 포함된 표지 및 스티커가 부착되어 있습니다. 표지 및 스티커는 언제나 읽기 쉬워야 합니다.

## 적용 대상: