# Segurança Geral na Instalação

AVISO

Perigo de Alta Tensão

Soquetes isolados devem sempre ser utilizados junto com tampas isoladas de ferramentas em ferramentas portáteis.

- Não utilizar soquetes isolados sem tampas isoladas de ferramentas em ferramentas portáteis.

- Instalar os soquetes isolados de forma segura.

- Troque os soquetes isolados se estes apresentarem qualquer tipo de dano.

## Instalação

Prenda o soquete isolado manualmente à parte frontal da ferramenta.

## Aplica-se a: