# Norme generali di sicurezza per l’installazione

ATTENZIONE

Pericolo dell'alta tensione

Usare sempre prese isolate insieme a coperture degli strumenti isolate sugli utensili portatili.

- Non utilizzare prese isolate prive di coperture degli strumenti isolate sugli strumenti portatili.

- Installare le prese isolate in modo sicuro.

- Sostituire le prese isolate danneggiate.

## Installazione

Collegare manualmente la presa isolata alla parte anteriore dell'utensile.

## Applicabile a: