# Sécurité générale de l’installation

AVERTISSEMENT

Danger lié à la haute tension

Toujours utiliser des douilles isolées avec des protections isolées sur les outils portatifs.

- Ne pas utiliser de douilles isolées sans protection d'outil isolée sur les outils portatifs.

- Installer les douilles isolées de façon sécurisée.

- Remplacer les douilles isolées si elles présentent quelconque dégât.

## Installation

Fixer la douille isolée manuellement sur la partie avant de l'outil.

## S’applique à :