# Isolated Socket

## Attachments

# Dichiarazioni

# Standard

Questo prodotto è stato valutato in base a IEC/EN 60900 e ASTM F1505. Consiglio per l'uso e l'assistenza in servizio secondo l'allegato D, IEC 60900:2018.

# Requisiti regionali

ATTENZIONE

Questo prodotto può causare esposizione a sostanze chimiche tra cui il piombo, note allo stato della California come causa di tumori e difetti congeniti o altri problemi riproduttivi. Per maggiori informazioni consultare

https://www.p65warnings.ca.gov/

# Sicurezza

NON SMALTIRE: DA CONSEGNARE ALL'UTENTE

ATTENZIONE

Leggere tutti gli avvisi e le istruzioni di sicurezza unitamente alle illustrazioni e alle specifiche tecniche di questo utensile elettrico.

Il mancato rispetto delle seguenti istruzioni può causare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni.

Conservare tutti gli avvisi e le istruzioni per consultarli eventualmente in futuro.

ATTENZIONE

Rispettare sempre le norme ed i regolamenti locali inerenti l’installazione, il funzionamento e la manutenzione.

## Dichiarazione sull’utilizzo

- Destinato solo a un utilizzo professionale.

- Questo utensile e i suoi accessori non devono mai essere modificati.

- Non utilizzare questo prodotto se è stato danneggiato.

- Se le targhette indicanti i dati del prodotto o i segnali di pericolo del prodotto diventano illeggibili o si staccano, sostituirli immediatamente.

- Il prodotto deve essere installato, utilizzato e manutenuto solo da personale qualificato e in un ambiente di assemblaggio industriale.

In questa sezione

- Uso previsto
- Istruzioni specifiche del prodotto

# Uso previsto

Questo prodotto è destinato all'uso le apparecchiature elettriche o i conduttori alimentati con una tensione massima di 1000 V o nelle vicinanze di essi.

# Istruzioni specifiche del prodotto

# Norme generali di sicurezza per l’installazione

ATTENZIONE

Pericolo dell'alta tensione

Usare sempre prese isolate insieme a coperture degli strumenti isolate sugli utensili portatili.

- Non utilizzare prese isolate prive di coperture degli strumenti isolate sugli strumenti portatili.

- Installare le prese isolate in modo sicuro.

- Sostituire le prese isolate danneggiate.

## Installazione

Collegare manualmente la presa isolata alla parte anteriore dell'utensile.

# Sicurezza generale di funzionamento

ATTENZIONE

Pericolo dell'alta tensione

Il contatto accidentale con l'alta tensione può provocare lesioni gravi o mortali.

- Utilizzare sempre coperture degli strumenti isolate insieme a prese isolate sugli strumenti portatili.

- Non utilizzare prese isolate se danneggiate o non installate correttamente.

- Solo le prese isolate sono protette dall'alta tensione.

## Ispezione prima dell'uso

- Ispezionare visivamente il prodotto prima dell'uso.

- In caso di dubbi sulla sicurezza del prodotto, farlo esaminare da una persona dotata di formazione e ripetere il test, se necessario.

## Temperatura

- Utilizzare questo prodotto in un ambiente industriale dotato di temperatura regolata.

# Sicurezza generale dell'assistenza e manutenzione

## Conservazione

- Conservare questo prodotto in modo da ridurre al minimo il rischio di danni all'isolamento a causa della conservazione o del trasporto.

- Conservare questo prodotto separatamente dagli altri strumenti per prevenire danni meccanici o confusione.

- Proteggere il prodotto dal calore eccessivo e dalle radiazioni UV.

## Esame periodico

Una persona dotata di formazione adeguata deve eseguire l'esame visivo annuale del prodotto per determinarne l'idoneità per l'ulteriore utilizzo.

# Targhette ed etichette adesive

Il prodotto possiede targhette e adesivi contenenti informazioni importanti sulla sicurezza personale e sulla manutenzione del prodotto. Le targhette e gli adesivi devono essere sempre leggibili.

## Applicabile a: