# Isolated Socket

## Attachments

# Prohlášení

# Normy

Tento produkt vyhovuje požadavkům norem IEC/EN 60900 a ASTM F1505. Doporučení pro používání a péči během provozu odpovídají Příloze D normy IEC 60900:2018.

# Oblastní požadavky

VÝSTRAHA

U tohoto výrobku můžete být vystaveni působení chemických látek včetně olova, což je ve státě Kalifornia faktor způsobující rakovinu, poškození plodu nebo jiné reprodukční poškození. Více informací je k dispozici na stránce

https://www.p65warnings.ca.gov/

# Bezpečnost

NEVYHAZUJTE – PŘEDEJTE UŽIVATELI

VÝSTRAHA

Přečtěte si všechny bezpečnostní výstrahy, pokyny, ilustrace a specifikace dodané s tímto elektrickým nástrojem.

Nedodržení veškerých níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážný úraz.

Uschovejte všechny texty varování a pokynů i pro budoucí potřebu.

VÝSTRAHA

Vždy dodržujte všechna zákonná bezpečnostní pravidla týkající se instalace, provozu a údržby produktu.

## Prohlášení o použití

- Pouze pro profesionální použití.

- Tento nástroj a jeho příslušenství je zakázáno jakýmkoliv způsobem upravovat.

- Nepoužívejte tento produkt, pokud je poškozen.

- Pokud na produktu nejsou čitelné štítky s údaji o produktu či výstražné štítky, nebo pokud dojde k jejich oddělení od produktu, bez prodlení je nahraďte novými.

- Tento produkt smí instalovat, používat či provádět jeho servis pouze kvalifikované osoby v průmyslovém montážním prostředí.

V této části

- Určené použití
- Pokyny specifické pro produkt

# Určené použití

Tento produkt je určen k použití na elektrickém přístroji pod napětím nebo v jeho bezprostřední blízkosti nebo v bezprostřední blízkosti vodičů s maximálním napětím 1 000 V.

# Pokyny specifické pro produkt

# Obecná bezpečnost při instalaci

VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu vysokým napětím

Izolované nástavce ručních nástrojů je vždy nutno používat společně s izolovanými kryty nástrojů.

- Nepoužívejte izolované nástavce ručních nástrojů bez izolovaných krytů nástrojů.

- Izolované nástavce instalujte bezpečně.

- V případě jakéhokoli poškození izolovaných nástavců je vyměňte.

## Instalace

Izolovaný nástavec nainstalujte ručně na přední část nástroje.

# Obecná bezpečnost při provozu

VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu vysokým napětím

Náhodný kontakt s vysokým napětím může mít za následek vážný úraz nebo úmrtí.

- Vždy používejte izolované kryty ručních nástrojů a jejich izolované nástavce.

- Izolované nástavce nástrojů nepoužívejte, pokud jsou jakýmkoli způsobem poškozené nebo nejsou správně namontované.

- Proti vysokému napětí jsou chráněny pouze izolované nástavce.

## Kontrola před použitím

- Před každým použitím tento produkt vizuálně zkontrolujte.

- V případě jakýchkoli pochybností ohledně bezpečnosti tohoto produktu ho musí v případě nutnosti zkontrolovat a otestovat dostatečně a odpovídajícím způsobem proškolená osoba.

## Teplota

- Používejte tento produkt v průmyslovém prostředí s regulovanou teplotou.

# Obecná bezpečnost při servisu a údržbě

## Skladování

- Skladujte tento produkt správným způsobem, aby se minimalizovalo riziko poškození izolace během skladování nebo přepravy.

- Skladujte tento produkt odděleně od ostatních nástrojů, aby se zamezilo mechanickému poškození nebo záměně.

- Chraňte tento produkt před nadměrným teplem a UV zářením.

## Periodické kontroly

Každoroční vizuální kontrolu tohoto produktu za účelem ověření jeho způsobilosti k dalšímu provozu by měla provádět dostatečně a odpovídajícím způsobem proškolená osoba.

# Značky a štítky

Produkt je opatřen značkami a štítky s důležitými informacemi o osobní bezpečnosti a údržbě produktu. Tyto značky a štítky musí být neustále snadno čitelné.

## Platí pro: