# Isolated Socket

## Attachments

# Déclarations

# Normes

Ce produit est évalué selon les normes CEI/EN 60900 et ASTM F1505. Recommandation d’utilisation et entretien en service conformément à l’Annexe D, IEC 60900:2018.

# Spécificités régionales

AVERTISSEMENT

Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques comme le plomb qui est reconnu par l'État de Californie comme cancérigène et causant des malformations congénitales ou autres anomalies de la reproduction. Pour de plus amples informations

https://www.p65warnings.ca.gov/

# Sécurité

NE PAS JETER - REMETTRE À L'UTILISATEUR

AVERTISSEMENT

Lire l'ensemble des mises en garde et consignes de sécurité ainsi que les illustrations et les caractéristiques techniques fournies avec cet outil électrique.

Le non-respect de toutes les instructions répertoriées ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou un grave accident corporel.

Conserver l'ensemble des mises en garde et consignes pour pouvoir les consulter ultérieurement.

AVERTISSEMENT

Toutes les réglementations locales de sécurité en matière d'installation, d'utilisation et de réparation doivent toujours être respectées.

## Utilisation prévue

- Pour utilisation professionnelle uniquement.

- Ce produit et ses accessoires ne doivent être modifiés en aucune manière.

- Ne pas utiliser ce produit s'il a subi des dégâts.

- Si les vignettes apposées sur le produit pour indiquer les données du produit ou des mises en garde ne sont plus lisibles ou se décollent, les remplacer sans attendre.

- Le produit ne doit être installé que par un personnel qualifié, dans un environnement industriel.

Dans cette section

- Utilisation prévue
- Instructions spécifiques au produit

# Utilisation prévue

Ce produit est destiné à être utilisé sur ou à proximité immédiate d'appareils ou de conducteurs électriques sous tension fonctionnant à une tension maximale de 1 000 V.

# Instructions spécifiques au produit

# Sécurité générale de l’installation

AVERTISSEMENT

Danger lié à la haute tension

Toujours utiliser des douilles isolées avec des protections isolées sur les outils portatifs.

- Ne pas utiliser de douilles isolées sans protection d'outil isolée sur les outils portatifs.

- Installer les douilles isolées de façon sécurisée.

- Remplacer les douilles isolées si elles présentent quelconque dégât.

## Installation

Fixer la douille isolée manuellement sur la partie avant de l'outil.

# Sécurité générale de l’utilisation

AVERTISSEMENT

Danger lié à la haute tension

Tout contact accidentel avec une haute tension peut entraîner des blessures graves ou la mort.

- Toujours utiliser des protections isolées pour les outils ainsi que des douilles isolées sur les outils portatifs.

- Ne pas utiliser des douilles isolées pour les outils si elles sont endommagées d'une manière ou d'une autre ou si elles ne sont pas correctement installées.

- Seules les douilles isolées sont protégées contre les hautes tensions.

## Inspection avant utilisation

- Contrôler visuellement ce produit à chaque fois avant son utilisation.

- En cas de doute concernant la sécurité de ce produit, une personne dûment formée doit l'inspecter et le tester à nouveau, si nécessaire.

## Température

- Utiliser ce produit dans un environnement industriel avec une température régulée.

# Sécurité générale de l'entretien et de la maintenance

## Stockage

- Entreposer ce produit correctement afin de minimiser les risques de dégâts causés à l'isolation lors du stockage ou du transport.

- Entreposer ce produit séparément des autres outils pour éviter les dégâts mécaniques ou la confusion.

- Protéger ce produit contre la chaleur excessive ainsi que contre les rayons UV.

## Examen périodique

Une personne dûment formée doit procéder à un examen visuel annuel de ce produit afin de déterminer s'il convient pour un usage ultérieur.

# Signes et étiquettes

Des vignettes et autocollants contenant des informations importantes pour la sécurité des personnes et l'entretien du matériel sont apposés sur le produit. Les vignettes et autocollants doivent toujours être faciles à lire.

## S’applique à :