# Isolated Socket

## Attachments

# Декларации

# Стандарты

Данный продукт проверен согласно IEC/EN 60900 и ASTM F1505. Рекомендации по использованию и обслуживанию в процессе эксплуатации в соответствии с Приложением D, IEC 60900:2018.

# Региональные требования

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В процессе использования данного продукта существует опасность подвергнуться воздействию химических веществ, в частности, свинца, который, согласно данным, имеющимся в штате Калифорния, вызывает раковые заболевания, врожденные дефекты развития или другие патологии репродуктивной системы. Более подробная информация представлена на веб-сайте

https://www.p65warnings.ca.gov/

# Безопасность

НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ — ПЕРЕДАТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ознакомьтесь со всеми предупреждениями по безопасной работе, инструкциями, иллюстрациями и спецификациями, которые поставляются вместе с данным электроинструментом.

Несоблюдение приведенных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезной травме.

Сохраните все предупреждения и инструкции для справки на будущее.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Необходимо неукоснительно соблюдать все местные законодательно закрепленные правила техники безопасности, касающиеся установки, эксплуатации и техобслуживания.

## Предписание по использованию

- Только для профессионального использования.

- Запрещается модифицировать данное изделие и его принадлежности каким-либо образом.

- В случае повреждения данного изделие его использование запрещено.

- Если этикетка с информацией об изделии или с предупредительными знаками на корпусе изделия стала неразборчивой или отклеилась, без промедления замените ее.

- Данное устройство должно устанавливаться, эксплуатироваться и обслуживаться только квалифицированным персоналом в промышленных условиях.

В этом разделе

- Использование по назначению
- Особые инструкции по устройству

# Использование по назначению

Данное изделие предназначено для использования вместе или вблизи с электрическим аппаратом, находящимся под напряжением, или проводниками, работающими с максимальным напряжением 1000 В.

# Особые инструкции по устройству

# Общие требования безопасности при установке

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность высокого напряжения

На переносных инструментах изолированные головки всегда следует использовать с крышками изолированного инструмента.

- Запрещается использовать изолированные головки без крышек изолированного инструмента на переносных инструментах.

- Надежно установите изолированные головки.

- Замените изолированные головки в случае их повреждения.

## Установка

Подсоедините изолированную головку вручную к передней части инструмента.

# Общие требования безопасности при эксплуатации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность высокого напряжения

Случайный контакт с высоким напряжением может привести к тяжелой травме или смерти.

- Крышки изолированных инструментов всегда необходимо использовать вместе с изолированными головками переносных инструментов.

- Запрещается использовать изолированные головки, если они повреждены или неправильно установлены.

- Только изолированные головки защищены от высокого напряжения.

## Проверка перед эксплуатацией

- Всегда выполняйте визуальную проверку изделия перед эксплуатацией.

- В случае сомнений относительно безопасности изделия необходимо, чтобы его осмотрел специально обученный специалист.

## Температура

- Изделие следует использовать в промышленной среде с регулируемой температурой.

# Общие требования безопасности при периодическом и текущем техническом обслуживании

## Хранение

- Изделие необходимо хранить надлежащим образом, чтобы минимизировать риск повреждения изоляции при хранении или транспортировке.

- Храните изделие отдельно от других инструментов, чтобы избежать механического повреждения или смешения.

- Защитите изделия от избыточного тепла и ультрафиолетового излучения.

## Периодическая проверка

Надлежащим образом обученный специалист должен выполнять ежегодную визуальную проверку изделия. чтобы определить его пригодность для дальнейшей эксплуатации.

# Знаки и наклейки

На данном изделии имеются знаки и наклейки, содержащие важную информацию по технике безопасности и техобслуживанию изделия. Знаки и наклейки должны всегда оставаться разборчивыми.

## Относится к: