# Isolated Socket

## Attachments

# Declaraciones

# Normas

Este producto se ha evaluado para IEC/EN 60900 y ASTM F1505. Recomendación para uso y cuidados durante el servicio según Anexo D, IEC 60900:2018.

# Requisitos regionales

ADVERTENCIA

Este producto le puede exponer al plomo, considerado por el Estado de California como causante de cáncer y de malformaciones congénitas u otros daños reproductivos. Para más información visite

https://www.p65warnings.ca.gov/

# Seguridad

CONSERVAR - ENTREGAR AL USUARIO

ADVERTENCIA

Lea todas las advertencias, instrucciones, ilustraciones y especificaciones de seguridad suministradas con esta herramienta motorizada.

Si no se siguen todas las instrucciones que se indican a continuación pueden producirse descargas eléctricas, incendios o graves daños personales.

Guarde todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas.

ADVERTENCIA

Respete siempre todas las normas de seguridad relativas a la instalación, funcionamiento y mantenimiento de acuerdo a la legislación local.

## Declaración de uso

- Solo para uso profesional.

- No se debe modificar ningún aspecto de este producto ni de sus accesorios.

- No utilice este producto si está dañado.

- Si los datos del producto o las señales de advertencia de peligro en el producto dejan de ser legibles o se desprenden, sustitúyalas sin demora.

- Solo personal cualificado puede instalar, operar y realizar servicios en el producto en un entorno industrial.

En esta sección

- Uso previsto
- Instrucciones específicas para el producto

# Uso previsto

Este producto está diseñado para utilizarse en o cerca de equipos eléctricos energizados o conductores que funcionen a una tensión máxima de 1000 V.

# Instrucciones específicas para el producto

# Seguridad general de instalación

ADVERTENCIA

Peligro de alta tensión

Las bocas aisladas siempre se deben utilizar junto con cubiertas de herramienta aisladas en herramientas de mano.

- No utilice bocas aisladas sin cubiertas de herramienta aisladas en herramientas de mano.

- Instale las bocas aisladas de forma segura.

- Sustituya las bocas aisladas si presentan cualquier tipo de daño.

## Instalación

Acople manualmente la boca aislada en la pieza delantera de la herramienta.

# Seguridad general de operación

ADVERTENCIA

Peligro de alta tensión

El contacto accidental con cualquier tipo de alta tensión podría provocar lesiones graves e incluso la muerte.

- Utilice siempre las cubiertas de las herramientas aisladas junto con las bocas aisladas en herramientas de mano.

- No utilice las bocas aisladas si están dañadas de alguna forma o si no están correctamente instaladas.

- Solo las bocas aisladas están protegidas contra la alta tensión.

## Inspección antes del uso

- Haga una inspección visual de este producto antes de usarlo.

- Si tiene alguna duda sobre la seguridad de este producto, solo el personal adecuadamente formado debe inspeccionarlo y volver a probarlo si es necesario.

## Temperatura

- Utilice este producto en un entorno industrial con una temperatura regulada.

# Seguridad general durante el servicio y el mantenimiento

## Almacenamiento

- Almacene este producto de forma adecuada para minimizar el riesgo y evitar que se dañe el aislamiento debido al almacenamiento o al transporte.

- Almacene este producto separado de otras herramientas para evitar daños internos o confusión.

- Proteja este producto de fuentes de calor excesivo así como de la radiación UV.

## Inspección periódica

Solo el personal adecuadamente formado deberá realizar una inspección visual anual de este producto para determinar la idoneidad de los servicios futuros.

# Símbolos y letreros

El producto está equipado con signos y adhesivos que contienen información importante sobre seguridad personal y mantenimiento del producto. Los signos y los adhesivos deben ser fácilmente legibles en todo momento.

## Aplicable a: