# Isolated Socket

## Attachments

# Declarações

# Normas

Este produto foi avaliado de acordo com as normas IEC/EN 60900 e ASTM F1505. Recomendações de uso e cuidados durante o serviço em conformidade com o Anexo D, IEC 60900:2018.

# Requisitos regionais

AVISO

Este produto pode expor você a produtos químicos, entre eles o chumbo, conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer e defeitos em recém-nascidos, além de outros danos à reprodução. Para mais informações, visite

https://www.p65warnings.ca.gov/

# Segurança

NÃO DESCARTE - ENTREGUE AO USUÁRIO

AVISO

Leia todos os avisos de segurança, instruções, ilustrações e especificações fornecidas com a ferramenta elétrica.

O não cumprimento de todas as instruções apresentadas abaixo poderá resultar em choque elétrico, incêndio e/ou lesões graves.

Guarde todos os alertas e instruções para referência futura.

AVISO

Todas as normas de segurança localmente legisladas relativas a instalação, operação e manutenção devem ser sempre respeitadas.

## Declaração de Uso

- Apenas para uso profissional.

- Este produto e seus acessórios não devem ser modificados em qualquer circunstância.

- Não utilize o produto se estiver danificado.

- Se os dados do produto ou as sinalizações de perigo na ferramenta deixarem de ser legíveis ou se soltarem, substitua o produto sem demora.

- Somente uma pessoa qualificada em ambiente de montagem industrial pode instalar, operar ou dar manutenção de rotina no produto.

Nesta seção

- Uso pretendido
- Instruções específicas do produto

# Uso pretendido

Este produto destina-se ao uso em aparelhos ou condutores elétricos energizados, ou na proximidade destes, que operam a uma tensão máxima de 1000 V.

# Instruções específicas do produto

# Segurança Geral na Instalação

AVISO

Perigo de Alta Tensão

Soquetes isolados devem sempre ser utilizados junto com tampas isoladas de ferramentas em ferramentas portáteis.

- Não utilizar soquetes isolados sem tampas isoladas de ferramentas em ferramentas portáteis.

- Instalar os soquetes isolados de forma segura.

- Troque os soquetes isolados se estes apresentarem qualquer tipo de dano.

## Instalação

Prenda o soquete isolado manualmente à parte frontal da ferramenta.

# Segurança Geral na Operação

AVISO

Perigo de Alta Tensão

Um contato acidental com alta tensão pode resultar em lesões graves ou em morte.

- Use sempre tampas isoladas juntamente com soquetes isolados em ferramentas portáteis.

- Não use soquetes isolados, se estes estiverem danificadas de alguma maneira ou se não estiverem corretamente instaladas.

- Apenas soquetes isolados são protegidos contra alta tensão.

## Inspeção Antes do Uso

- Inspecione visualmente o produto toda vez antes de usá-lo.

- Caso haja dúvidas em relação à segurança do produto, uma pessoa adequadamente treinada deve inspecioná-lo e retestá-lo, se necessário.

## Temperatura

- Use este produto em qualquer ambiente industrial com regulagem de temperatura.

# Segurança em Manutenções de Rotina e Manutenções Corretivas

## Armazenamento

- Guarde o produto de maneira adequada, de modo a minimizar o risco de danos ao isolamento decorrentes de armazenamento e de transporte.

- Guarde o produto separado de outras ferramentas, de modo a evitar danos mecânicos ou confusões.

- Proteja o produto de calor excessivo, bem como de radiação UV.

## Exames Periódicos

Uma pessoa adequadamente treinada deve realizar um exame visual do produto uma vez por ano, a fim de determinar sua adequação a uma manutenção adicional.

# Sinais e autocolantes

O produto está equipado com sinais e autocolantes contendo informações importantes sobre segurança pessoal e manutenção do produto. Os sinais e autocolantes devem ser sempre fáceis de ler.

## Aplica-se a: