# Общие требования безопасности при установке

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность высокого напряжения

На переносных инструментах изолированные головки всегда следует использовать с крышками изолированного инструмента.

- Запрещается использовать изолированные головки без крышек изолированного инструмента на переносных инструментах.

- Надежно установите изолированные головки.

- Замените изолированные головки в случае их повреждения.

## Установка

Подсоедините изолированную головку вручную к передней части инструмента.

## Относится к: