# Åtdragningstest

Focus 61 skickar åtdragningsprogrammet (Pset och jobb) till MWR-300 TA.

Mer information om konfigurering och användning av MWR-300 TA hittar du i bruksanvisningen för Focus 61.

När MWR-300 TA tar emot åtdragningsprogrammet och skruvnyckeln är klar för användning blinkar den blå lysdioden.

Ladda MWR-300 TA enligt pilens riktning enlig bilden på MWR-300 TA (se figuren nedan):

A | Blå LED | B | Åtdragningsriktning

Under mätningen (MWR-300 TA momentbelastad) blinkar den gula lysdioden.

Vid slutet av varje dragning lyser lysdioderna beroende på testresultatet:

- Grön lysdiod: Åtdragning OK

- Röd lysdiod: Åtdragningen EJ OK