# Produktdata

- Driftmoment mätintervall: 60 [Nm] - 300 [Nm] / 44.3 [lb·ft] - 221.3 [lb·ft]

- Drivenhet: 14x18 mm.

- Sammanlagd längd: 900 mm.

- Arbetsmoment: från 20 % till 100 % av kapaciteten

- Momentmätnoggrannhet (inom arbetsmomentets intervall): 2 %

- Mekanisk repeterbarhet klick: ±4 %

- Överlastmarginal: 120 % av märkkapacitet

- Max vinkelhastighet: 250 °/s

- Vinkelmätnoggrannhet: ± 3,6 °/360 ° (vid 6 ° per sekund)

- Temperaturstabilitet vid momentmätning: +10 °C till +40 °C (10 °F till 104 °F)

- Minneskapacitet för åtdragningsresultat: 8100 dataset (max.)

- MWR-300 TA Se firmwareversion: 3.0.0

- Strömförsörjning: 1,2 V laddningsbart batteri