# Ajustar el par de clic

1. Inserte la llave de ajuste en la MWR-300 TA.

2. Gire A en sentido contrario al horario para desbloquear la llave de ajuste.

3. Gire B en sentido horario para incrementar el par o en sentido contrario al horario para reducir el par.

4. Gire A en sentido horario para bloquear la llave de ajuste.

   Asegúrese de que la llave de ajuste está correctamente bloqueada tras ajustar el clic mecánico. Tras bloquear la llave de ajuste, recomendamos realizar al menos 25 clics para comprobar que el clic mecánico es adecuado.

   La etiqueta impresa en cada MWR-300 TA indica el rango de par de la llave.