# Rengöring

Håll MWR-300 TA ren.

Ta bort alla spår av olja och fett från MWR-300 TA med en mjuk trasa och milt ytrengöringsmedel avsett för olja/fett efter användning. Använd inte frätande eller slipande rengöringsmedel.

Använd en antistatisk rengöringsduk för att ta bort damm från MWR-300 TA.

Undvik grova rengöringsmedel vid rengöring av MWR-300 TA.

Rengör kontakten på MWR-300 TA med en rengöringslösning speciellt för elektriska kontakter.