# Akku

Ein wiederaufladbarer NiMH AAA-Akku 1,2 V 1000 mAh versorgt das MWR-300 TA mit Strom.

Verwenden Sie nur wiederaufladbare Akkus. Verwenden Sie keine anderen Akkutypen

A | Vorderkappe | B | + (Pluspol)

Zum Einschalten des MWR-300 TA:

1. Entfernen Sie die Frontkappe des MWR-300 TA mit einem flachen Schraubendreher.

2. Setzen Sie den Akku (mit der richtigen Polarität) in das dafür vorgesehene Gehäuse ein.

3. Verschrauben Sie die Frontkappe des MWR-300 TA mit einem flachen Schraubendreher.

Zum Ausschalten des MWR-300 TA:

1. Entfernen Sie die Frontkappe des MWR-300 TA mit einem flachen Schraubendreher.

2. Nehmen Sie den Akku aus dem Gehäuse heraus.

3. Verschrauben Sie die Frontkappe des MWR-300 TA mit einem flachen Schraubendreher.