# Produktdaten

- Messbereich für das Betriebsdrehmoment: 60 [N·m] - 300 [N·m] / 44.3 [lb·ft] - 221.3 [lb·ft]

- Antrieb: 14x18 mm.

- Gesamtlänge: 900 mm.

- Betriebsdrehmomentbereich: von 20 % bis 100 % der Kapazität

- Drehmoment-Messgenauigkeit (innerhalb des Betriebsdrehmomentbereichs): 2%

- Mechanische Klick-Wiederholbarkeit: ± 4 %

- Überlastbarkeit: 120 % Nennkapazität

- Maximale Winkelgeschwindigkeit: 250 °/s

- Winkelmessgenauigkeit: ± 3,6 ° / 360 ° (bei 6 ° pro Sekunde)

- Temperaturstabilität der Drehmomentmessung: +10 °C bis +40 °C (10 °F bis 104 °F)

- Verschraubungsergebnisse Speicherkapazität: 8100 Datensets (Maximum)

- MWR-300 TA Referenz Firmwareversion: 3.0.0

- Stromversorgung: 1,2-V-Akku