# EHMI 스프트웨어 업그레이드

EHMI에 설치된 소프트웨어는 USB 저장 장치를 사용하여 업데이트할 수 있습니다.

업그레이드 요구사항

- USB 저장 장치

- 한쪽 끝에는 암 USB 타입 A가 있고 다른 쪽 끝에는 수 Micro-B가 있는 케이블 (또는, 2 개의 커넥터가 있는 USB 장치, 수 USB 타입 A와 수 Micro-B도 사용 가능)

- 현재 설치된 EHMI 펌웨어의 버전 번호입니다. 버전 번호를 보려면, 주 메뉴의 정보로 이동하여 소프트웨어 버전을 클릭하세요.

업그레이드 절차

1. 웹 브라우저에서 마케팅 및 지원 포털> 소프트웨어 센터> 부속품으로 이동해 주세요. EHMI 카테고리에서 업데이트된 소프트웨어(응용 프로그램 및/ 또는 GUI 데이터)를 다운로드해 주세요.

   일부 응용 프로그램 업데이트 시 GUI 데이터도 업데이트를 요구합니다. GUI 데이터 버전이 올바르지 않은 경우, 재시작 시 오류 메시지가 표시됩니다. 응용 프로그램이 업데이트되지 않는 한 GUI 데이터를 업데이트하지 않아도됩니다.

   파일이름 | 소프트웨어 유형 | 설명
   --- | --- | ---
   eHMI_STR_x.x.x.fbk | 응용프로그램 소프트웨어 STR EHMI 및 ITB EHMI | 일반적으로 이 공구에 대해 업데이트해야 하는 유일한 소프트웨어입니다.
   guidata-x.x.x.fbk | GUIDATA | 모든 문자에 대한 그래픽 데이터입니다. 일반적으로 업그레이드할 필요가 없습니다.

2. 다운로드한 파일을 빈 USB 저장 장치의 루트에 저장해 주세요.

3. 아래 설명된 방법 중 하나를 사용하여 EHMI 업데이트 메뉴를 시작해 주세요.

   방법 1

   - 공구에서 배터리를 분리하고 백업 배터리가 방전될 때까지 기다려주세요.

   - 배터리를 장착하는 동안 선택 버튼을 누른 다음 그 상태를 유지해 주세요. 업데이트 메뉴가 표시될 때까지 선택 버튼을 길게 누르세요.

   방법 2

   - 정보 메뉴로 이동해 주세요.

   - 아래쪽 방향 버튼을 누른 상태에서 위쪽 방향 버튼을 두 번 누르면 숨겨진 하위 메뉴로 들어갑니다.

   - 하위 메뉴에서, 재설정으로 이동하고 업데이트 메뉴가 표시될 때까지 선택 버튼 을 길게 눌러주세요.

4. 5mm 앨런 키를 사용하여 EHMI의 USB 포트를 덮고있는 덮개를 제거해 주세요. USB 저장 장치를 EHMI USB 포트에 연결해 주세요.

5. 위-와 아래 버튼을 사용하여 업데이트 파일로 이동한 다음 선택 버튼을 눌러 업데이트 프로세스를 시작하세요.

6. 업데이트가 완료되면 위 버튼을 눌러 시스탬을 재부팅해 주세요.