# Seleccionar una opción de control de lote

La EHMI se puede utilizar para controlar la progresión de la secuencia de lotes.

1. Durante una secuencia de lotes, pulse el botón Seleccionar.

2. Utilice los botones Arriba y Abajo para seleccionar la opción de control de lote.

   Opción | Descripción
   --- | ---
   Cancelar secuencia | Cancela toda la secuencia. Inicia una secuencia de lotes nueva si el parámetro Bloquear herramienta al completar secuencia de lotes se configura como Desactivado.
   Omisión de lote | Cancela el lote en curso e inicia el siguiente lote en la secuencia. Los aprietes inacabados en el lote omitido se configuran como NOK.
   Restablecer lote | Restablece el lote; vuelve a empezar en el primer apriete del lote.
   Disminución de lote | Vuelve al apriete anterior en el lote.
   Incremento de lote | Omite el apriete en curso y pasa al siguiente apriete del lote. El apriete omitido se configura como NOK.

3. Pulse el botón Seleccionar para confirmar.

Dependiendo de los parámetros de secuencia de lotes, la herramienta se bloqueará cuando se accedan a determinadas acciones en la EHMI. Por ejemplo, cuando el parámetro Bloquear herramienta al completar secuencia de lotes se configura como Activado, la herramienta se bloqueará cuando se cancele la secuencia de lotes.