# EHMIソフトウェアのアップグレード

EHMIにインストールされているソフトウェアは、USBストレージデバイスを使用して更新できます。

アップグレード要件

- USB ストレージデバイス

- 一方の端にメスのUSBタイプAがあり、もう一方の端にオスのマイクロBがあるケーブル（または、2つのコネクター、オスのタイプAとオスのマイクロBがあるUSBデバイスも使用できます）

- 現在インストールされているEHMIファームウェアのバージョン番号。バージョン番号を表示させるには、メインメニューの [情報] に移動し、[ソフトウェアのバージョン] を選択します。

アップグレード手順

1. Web ブラウザーで、[マーケティング & サポートポータル] > [ソフトウェアセンター] > [アクセサリ] に移動します。カテゴリーEHMIで更新されたソフトウェア（アプリケーションおよび/またはGUIデータ）をダウンロードします。

   アプリケーションの更新によっては、GUI データも更新する必要があります。GUIデータのバージョンが正しくない場合、再起動時にエラーメッセージが表示されます。アプリケーションが更新されない限り、GUIデータは更新を必要としません。

   ファイル名 | ソフトウェアタイプ | 説明
   --- | --- | ---
   eHMI_STR_x.x.x.fbk | アプリケーションソフトウェアSTR EHMIおよびITB EHMI | これは通常、ツール用に更新が必要な唯一のソフトウェアです。
   guidata-x.x.x.fbk | GUIDATA | すべての文字のグラフィックデータ。通常、アップグレードは必要ありません。

2. ダウンロードしたファイルを空のUSBストレージデバイスのルートに保存します。

3. 以下で説明する方法のいずれかを使用して、EHMI更新メニューに入ります。

   方法 1

   - ツールからバッテリーを取り外し、バックアップバッテリーが放電するまで待ちます。

   - 選択ボタンを押したまま、バッテリーを再度取り付けます 。[更新] メニューが表示されるまで、選択ボタンを押したままにします。

   方法 2

   - [情報]メニューに移動します。

   - 下ボタンを押したまま、 上ボタンを 2回押して、非表示になっているサブメニューに入ります 。

   - サブメニューで [リセット] に移動し、[更新 ] メニューが表示されるまで選択ボタンを押し続けます。

4. 5 mm 六角キーレンチを使用して、EHMIのUSBポートを覆っている蓋を取り外します。USBストレージデバイスをEHMI USBポートに接続します。

5. 上ボタンと下ボタンを使用して、更新ファイルに移動し、 選択ボタンを押して更新プロセスを開始します。

6. 更新が完了したら、 上ボタンを押してシステムを再起動します。