# Description du module EHMI

Le module EHMI (Interface Homme-Machine) propose à l'opérateur une interface équipée d'outils qui affiche un sous-ensemble de l'interface utilisateur Web du Logiciel IxB. Elle peut être utilisée pour la sélection de programmes de serrage et de séquences de lots, ainsi que l’affichage des résultats de serrage et la progression des séquences de lots.

L’interface utilisateur EHMI est composée de trois boutons-poussoirs et d’un affichage graphique. Les boutons servent à naviguer dans les menus et à confirmer les sélections.

Position | Nom | Description
--- | --- | ---
1 | Écran | Écran affichant les informations pour l'utilisateur
2 | Bouton haut | Bouton physique pour déplacer la sélection à l'écran vers le haut.
3 | Bouton Sélectionner | Bouton physique pour confirmer une sélection à l'écran, ainsi que pour naviguer vers le menu principal (en maintenant le enfoncé pendant trois secondes).
4 | Bouton bas | Bouton physique pour déplacer la sélection à l'écran vers le bas.

Dans cette section

- L’interface utilisateur