# 升级 EHMI 软件

可以使用 USB 存储设备更新 EHMI 上安装的软件。

升级要求

- USB 存储设备

- 一端为 A 型母头 USB、另一端为 Micro-B 公头的电缆（或者，也可以使用带有 2 个连接器的 USB 设备，即 A 型公头和 Micro-B 公头）

- 当前安装的 EHMI 固件的版本号。要查看版本号，请转到主菜单中的信息，然后选择软件版本。

升级程序

1. 在 Web 浏览器中，转到市场和支持门户 > 软件中心 > 附件。在类别 EHMI 中下载更新的软件（应用程序和/或 GUI 数据）。

   某些应用程序更新也需要更新 GUI 数据。如果 GUI 数据的版本不正确，将在重新启动时显示错误消息。只要不更新应用程序，GUI 数据就永远不需要更新。

   文件名 | 软件类型 | 描述
   --- | --- | ---
   eHMI_STR_x.x.x.fbk | 应用软件 STR EHMI 和 ITB EHMI | 这是通常唯一需要对该工具进行更新的软件。
   guidata-x.x.x.fbk | GUIDATA | 所有字符的图形数据。通常不需要升级。

2. 将下载的文件存储在空 USB 存储设备的根目录下。

3. 使用以下描述的其中一种方法进入 EHMI 更新菜单。

   方法 1

   - 断开电池与工具的连接，然后等待备用电池放电。

   - 再次安装电池时，按住选择按钮。继续按住选择按钮，直到显示更新菜单。

   方法 2

   - 导航到信息菜单。

   - 按住向下按钮，同时按两次向上按钮，进入隐藏的子菜单。

   - 在子菜单中，导航到重置，然后按住选择按钮，直到显示更新菜单。

4. 用 5 毫米内六角扳手取下 EHMI USB 端口的盖子。将 USB 存储设备连接到 EHMI USB 端口。

5. 使用向上按钮和向下按钮导航到更新文件，然后按选择按钮开始更新过程。

6. 更新完成后，按向上按钮重新启动系统。