# Просмотр сетевой информации

1. Если не открыто основное меню, нажмите и удерживайте кнопку выбора, пока не отобразится основное меню.

2. С помощью кнопки вниз и вверх перейдите по пунктам основного меню к меню Сеть.

3. Нажмите кнопку выбора, чтобы открыть меню Сеть.

4. Нажмите кнопку выбора снова, чтобы открыть меню Информация.

5. С помощью кнопок вверх и вниз просмотрите информацию о сети.

Меню Сеть предоставляет следующую информации о сети, к которой подключен инструмент.

Сетевая информация | Описание
--- | ---
Тип радиосвязи | Тип радиосвязи (WLAN)
Режим конфигурирования | Тип подключения (DHCP)
IP-адрес | IP-адрес инструмента
Маска подсети | Маска подсети IP-адреса
Шлюз | Сетевой шлюз
Первичный DNS-сервер | Адрес первичного DNS-сервера
Вторичный DNS-сервер | Адрес вторичного DNS-сервера
Имя домена | Имя домена (может быть пустым)
Имя хоста | Имя хоста (инструмент)
Список каналов | Доступные для выбора WiFi-каналы
Активный канал | Используемый в настоящее время канал

Просмотр истории силы сигнала

1. Если не открыто основное меню, нажмите и удерживайте кнопку выбора, пока не отобразится основное меню.

2. С помощью кнопки вниз и вверх перейдите по пунктам основного меню к меню Сеть.

3. Нажмите кнопку выбора, чтобы открыть меню Сеть.

4. Нажмите кнопку вниз, чтобы перейти к опции История силы сигнала, и нажмите кнопку выбора. Можно использовать график для обнаружения потенциальных мест отсутствия подключения инструмента на производственной линии.