# Odczytywanie wyniku dokręcania

Wynik dokręcania jest przedstawiany graficznie za pomocą wskaźnika wyniku. Wskaźnik pomiarowy podzielony jest na trzy części i pokazuje czy dokręcenie jest OK czy NOK. Kolory pól (czerwony dla NOK, zielony dla OK) są wyświetlane tylko przy wyniku dokręcania.

Pozycja | Nazwa | Opis
--- | --- | ---
1 | Końcowy moment obrotowy lub końcowy kąt | Moment obrotowy/kąt po zakończeniu programu dokręcania.
2 | Docelowy moment obrotowy lub docelowy kąt | Zamierzony moment obrotowy/kąt.
3 | Min. limit | Wskazuje dolną granicę dokręcania OK (minimalny kąt lub minimalny moment obrotowy)
4 | Wskaźnik | Wskaźnik pomiarowy pokazujący wynik na skali
5 | Pole Low (niski) | Wskazuje dokręcenie NOK z powodu niskiego kąta/momentu obrotowego
6 | Program dokręcania | Numer sekwencji i nazwa zastosowanego programu dokręcania
7 | Pole OK | Wskazuje na dokręcenie OK
8 | Maks. limit | Wskazuje górną granicę dokręcania OK (maksymalny kąt lub maksymalny moment obrotowy)
9 | Pole Hi (wysoki) | Wskazuje dokręcenie NOK z powodu wysokiego kąta/momentu obrotowego