# Izbira možnosti za nadzor serij

EHMI se lahko uporablja za nadzor napredka zaporedja serij.

1. Med izvajanjem zaporedja serij pritisnite gumb za izbiro (Select button).

2. Uporabite gumba za gor in dol (Up- in Down buttons) za izbiro možnosti nadzora serij.

   Možnost | Opis
   --- | ---
   Prekliči zaporedje | Prekliče celotno zaporedje. Prične novo zaporedje serij, če je parameter Zaklep orodja ob zaključku zaporedja serij (Lock tool on batch sequence complete) nastavljen na Izklopljeno (Off).
   Obhod serije | Prekliče trenutno serijo in prične z izvajanjem naslednje serije v zaporedju. Nezaključena privijanja v preskočeni seriji so označena z NOK.
   Ponastavitev serije | Ponastavi serijo; ponovno se zažene pri prvem privijanju v seriji.
   Nižanje števila serije | Vrne se na predhodno privijanje v seriji.
   Višanje števila serije | Preskoči trenutno privijanje in preide na naslednje privijanje v seriji. Preskočeni privijanje je označeno z NOK.

3. Pritisnite gumb za izbiro (Select button) za potrditev.

V odvisnosti od parametrov zaporedja serij se orodje zaklene, ko dostopate do določenih dejanj na EHMI. Na primer, ko je parameter Zaklep orodja ob zaključku zaporedja serij (Lock tool on batch sequence complete) nastavljen na Vklopljeno (On), se orodje zaklene, ko je zaporedje serije preklicano.