# ネットワーク情報の表示

1. メインメニューにない場合は、メインメニューが表示されるまで選択ボタンを押し続けます。

2. 上下ボタンを使用して、メインメニュー項目をネットワークメニューに順に切り替えます。

3. 選択ボタンを押して、 ネットワークメニューを開きます。

4. 選択ボタンを再び押して、 情報メニューを開きます。

5. 上下ボタンを使用して、ネットワーク情報を表示させます。

ネットワークメニューには、ツールが接続されているネットワークに関する次の情報が表示されます。

ネットワーク情報 | 説明
--- | ---
無線タイプ | 無線の種類（WLAN）
構成モード | 接続のタイプ（DHCP）
IP アドレス | ツールのIPアドレス
サブネットマスク | IPアドレスのサブネットマスク
ゲートウェイ | 接続ゲートウェイ
プライマリ DNS サーバー | プライマリ DNS サーバーアドレス
セカンダリ DNS サーバー | セカンダリ DNS サーバーアドレス
ドメイン名 | ドメイン名（空でも可）
ホスト名 | ホスト名（ツール）
チャンネルリスト | 選択できる利用可能なWiFiチャネル
有効チャンネル | 現在使用中のチャンネル

信号強度履歴の表示

1. メインメニューにない場合は、メインメニューが表示されるまで選択ボタンを押し続けます。

2. 上下ボタンを使用して、メインメニュー項目をネットワークメニューに順に切り替えます。

3. 選択ボタンを押して、 ネットワークメニューを開きます。

4. 下ボタンを押して信号強度履歴オプションに移動し、 選択ボタンを押します。グラフを使用して、生産ライン上のツールに可能性として電波が届かない接続の死角を検出できます。