# Splošni opis

Kotni akumulatorski vijačnik Tensor ITB-A, s širokim naborom modelov in možnosti dodatkov pelje produktivnost in kakovost sestavljanja na novo raven. ITB-A ponuja vrednost, vključno s kompenzacijo kota TrueAngle, hitrejše hitrosti privijanja in izboljšano jakost brezžičnega signala. Tensor ITB-A je del družine Tensor IxB, katerim je skupna integrirana krmilna platforma. Funkcionalnost krmilnika je vgrajena v orodje, kar omogoča neposredno integracijo z dodatki na postaji in proizvodnim sistemom brez potrebe po vmesni fizični omarici krmilnika. To odpira cel svet novih možnosti.