# Lote

Sequências de lotes são usadas quando os operadores precisam realizar uma série de apertos em uma única tarefa e podem ser restringidos para apenas seguir uma ordem específica na qual os apertos são realizados. Sequências de lotes são constituídas de um ou mais lotes e cada lote é constituído de um ou mais apertos.

A EHMI pode ser usada para selecionar o programa de aperto da ferramenta. A seleção de uma sequência de lotes realizada na EHMI substitui qualquer tarefa definida para a ferramenta na interface do usuário da Web do Software IxB.

Nesta seção

- Selecione uma Sequência de Lotes.
- Selecionando uma Opção de Controle de Lote
- Lendo um Resultado de Lote