# Ablesen eines Verschraubungsergebnisses

Das Verschraubungsergebnis wird grafisch mittels einer Ergebnisanzeige dargestellt. Die Anzeige ist in drei Teile unterteilt, die entweder eine IO- oder NIO-Verschraubung anzeigen. Feldfarben (rot für NIO, grün für IO) werden nur beim Schraubergebnis angezeigt.

Position | Bezeichnung | Beschreibung
--- | --- | ---
1 | Enddrehmoment oder Endwinkel | Drehmoment/Winkel bei Abschluss des Verschraubungsprogramms.
2 | Solldrehmoment oder Sollwinkel | Angestrebter Drehmoment/Winkel.
3 | Untergrenze | Gibt die untere Grenze einer IO-Verschraubung an (minimaler Winkel oder minimales Drehmoment)
4 | Anzeige | Anzeige-Indikator, der das Ergebnis auf der Skala anzeigt
5 | Nieder-Feld | Indiziert einen NOK-Anzug aufgrund eines niedrigen Winkels/Drehmoments
6 | Verschraubungsprogramm | Sequenznummer und Name des verwendeten Verschraubungsprogramms.
7 | IO-Feld | Zeigt eine IO-Verschraubung an
8 | Obergrenze | Gibt die obere Grenze einer IO-Verschraubung an (maximaler Winkel oder maximales Drehmoment)
9 | Ober-Feld | Indiziert einen NOK-Anzug aufgrund eines hohen Winkels/Drehmoments